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ВВЕДЕНИЕ
   Дипломная работа – вид учебной работы, завершающий обучение, в котором будущий специалист должен подтвердить свою квалификацию, используя полученные в процессе обучения знания и навыки. Дипломная работа – это показатель зрелости специалиста, свидетельствующий о готовности дипломника к выполнению задач, которые встанут перед ним в дальнейшей профессиональной деятельности. Выполнение дипломных работ стимулирует также формирование и развитие личности будущего специалиста, обладающего творческой индивидуальностью, что является одним из ведущих требований, предъявляемых сегодня к профессионалу новой формации.
Цель (дипломной) выпускной квалификационной работы – выявить соответствие знаний, умений и навыков выпускника требованиям государственного образовательного стандарта в процессе разработки и изготовления одежды по индивидуальным заказам

       Задачи (дипломной) выпускной квалификационной работы:

- систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и практические умения, полученные при обучении в институте социальных технологий и реабилитации;

- закрепить умения планировать и осуществлять профессиональную деятельность на основе системного подхода к решению профессиональных задач.
На государственной  итоговой аттестации выпускник – технолог-конструктор должен подтвердить высокий профессиональный уровень. Он должен продемонстрировать:

- умение применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

-умение выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;

-умение подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;

- умение разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соотношения;

- умение разрабатывать чертежи конструкций по техническому рисунку;

- умение использовать методы конструктивного моделирования;

- умение обрабатывать различные виды одежды;

- умение рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса производства;

-знания влияния моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий;

- знания формообразующих свойств тканей;

- знания принципов и методов построения чертежей;

- знания приёмов конструктивного моделирования;

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии.

         Дипломная работа должна содержать в себе разработку технической документации для внедрения моделей в производство. 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ДИПЛОМОМ
И  СОСТАВ  ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
Выполнение Выпускной Квалификационной Работы предполагает следующие этапы (ежегодно в начале весеннего семестра до студентов доводится график работы над ВКР):
1.  Выбор темы и обоснование ее актуальности.

 2.  Составление библиографии, сбор иллюстративного материала и литературных источников по теме дипломной работы.
3.  Эскизная часть – выполнение эскизов (выбор модели, заказчика):
–зарисовка 15 – 20 моделей–аналогов из журналов мод;

–выбор 6-и моделей–аналогов (учитывается направление моды, индивидуальные особенности заказчика, соответствие теме диплома, назначение изделия и т.д.) По итогам просмотра выбирается основная модель – аналог, по которой в дальнейшем разрабатываются модели​ – предложения (см. Приложение 3 рис.1–  6);
– зарисовка 6-и моделей – предложений, выполненных на одной конструктивной основе;

- выбор главной модели–предложения для дальнейшей конструкторско–технологической разработки и изготовления её в материале (см. Приложение 3 рис.7 –  12);
– по итогам эскизных работ выполняется эскиз дипломного изделия на планшете      или ватмане одним из способов графической подачи модели при согласовании с консультантом по эскизной части.
4.  Составление индивидуальной карты технологического процесса. 
5. Подготовка к работе в материале:
– выбор и подготовка материалов и инструментов; 
– выполнение чертежей, модельных конструкций и лекал в масштабах 1:4 и 1:1;

– выполнение макетов разрабатываемой модели.
6.  Работа в материале:

– раскладка лекал на ткани;

– раскрой деталей;

– подготовка к первой примерке;

– проведение первой примерки;

– заготовка деталей (декорирование, если предусмотрено темой дипломной работы);

– монтаж;

– окончательная отделка (декорирование, если предусмотрено темой дипломной работы).
7. Работа над пояснительной запиской, оформление записки в соответствии с установленными требованиями.

8.  Речевая подготовка студентов-дипломников.
9.  Подготовка доклада для выступления.
Примечание:
· Помните, необходимо фотографировать каждый этап технологического процесса для оформления Вашей пояснительной записки!
· При работе с литературой и тематическими сайтами не забывайте своевременно записывать данные об источниках в библиографический список!
                        1.1.  Темы и объекты для дипломного проектирования
        Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Темы ВКР должны обсуждаться на заседании кафедры ДПИ и утверждаться приказом директора ИСТР НГТУ не позднее 1 декабря.
        Выбор темы дипломной работы производится, как правило, по результатам курсовых работ, выполненных студентом по профилирующим дисциплинам. Сбор необходимых для дипломного проектирования материалов осуществляется при прохождении учебной, производственной (практики по профилю) и преддипломной практик.
Объектами для дипломного проектирования могут быть различные изделия женской, мужской и детской одежды с применением декоративной отделки (ручная или машинная вышивка, лоскутная техника, художественная роспись, плетение, валяние и т. д.) или без неё. Объектом проектирования может быть одно изделие, ансамбль, комплект. Изделия могут быть дополнены аксессуарами.
Тематика дипломных работ должна быть актуальна, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры, учитывать актуальные проблемы дизайна одежды и спрос населения.
По решению выпускающей кафедры может быть сформулирована комплексная тема, разрабатываемая несколькими студентами. Каждый этап комплексной работы имеет свое название, вытекающее из общей формулировки темы, выполняется одним студентом и оформляется отдельной пояснительной запиской.
      При выборе объекта для проектирования следует учитывать, что он должен иметь оптимальную конструктивную и технологическую сложность. Объект высокой технологической сложности вызывает значительные трудности при проектировании, что увеличивает объем работ и самого проекта. Излишне простой объект не позволяет студенту показать свои знания и полученные навыки, что затрудняет оценку его работы.
Примерная тематика заданий выпускной квалификационной работы по специальности 29.02.04. « Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» представлена в приложении 1
                                            1.2.  Состав дипломного проекта 
На защиту дипломной работы все студенты специальности 29.02.04. должны представить следующий объем выполненных работ:
1.  Дипломное изделие, выполненное в материале на заказчика или манекенщицу(ка), должно пройти все этапы конструкторско-технологического процесса: выбор модели; снятие мерок с фигуры заказчика или манекенщицы(ка); расчёт и построение основы; построение модельной конструкции; изготовление лекал; раскрой; подготовку к первой примерке; проведение первой примерки; изготовление изделия.
2.    Пояснительную записку, в которой приводится подробная информация о ходе разработки, а также имеются приложения с расчётом элементов конструкции, спецификацией деталей кроя, схемами построения лекал и последовательностью обработки швейного изделия; раскладкой лекал в масштабе 1:4.
3.    Графическую часть – эскиз изделия, выполненный на формате А2;  чертежи деталей, выполненные в масштабе 1:1, которые должны соответствовать требованиям ЕСКД.
1.3.   Задание на дипломный проект (работу)
После выбора и утверждения темы руководитель проекта заполняет задание на выполнение дипломной работы. Задание на разработку темы дипломного проекта (работы) оформляется на бланке установленной формы (приложение 5) и состоит из следующих разделов.
1.    Тема дипломной работы. Ее формулировка должна строго соответствовать формулировке, утвержденной приказом ректора по университету.

2.    Дата представления проекта (работы) к защите. Указывается ориентировочный срок представления студентом проекта на утверждение заведующему выпускающей кафедрой (не позднее, чем за три дня до защиты). 

3.    Исходные данные для работы. Состав этих данных непосредственно зависит от темы дипломного проекта и его направленности. При разработке задания на проектирование швейного изделия  указывается следующая базовая, руководящая и справочная информация:
– назначение изделия, требования к  размерам, форме, материалам и технологии изготовления;
– установление технико-экономических требований и показателей качества изделий;
– материалы преддипломной практики по теме проекта.
4.    Содержание пояснительной записки. Здесь приводится содержание проекта по разделам пояснительной записки.
5.    Перечень графического и (или) иллюстрационного материала. Приводится точное наименование всех графических работ с указанием их объема.
Задание на дипломное проектирование подписывает студент, руководитель проекта и все консультанты, и затем его утверждает заведующий кафедрой, проставляется дата заполнения задания на проектирование. 
1.4. Руководство дипломным проектированием 
Основные обязанности руководителя дипломной работы
– Разработка задания на дипломное проектирование.
– Подбор консультантов.
– Оказание студенту помощи в разработке календарного графика работы на весь период дипломного проектирования.
– Рекомендации студенту по подбору отечественной и зарубежной литературы по теме работы.
– Проведение систематических (по расписанию кафедры) консультаций по всем разделам дипломной работы.
– Проверка качества дипломной работы (по частям и в целом).
– Написание отзыва на законченную дипломную работу.
      Посещение студентом консультаций является обязательным. В процессе консультаций руководитель и консультанты должны не только помогать дипломнику в нахождении правильных решений, но и способствовать развитию его творческой активности и самостоятельности. За принятые в дипломной работе решения и правильность всех данных отвечает студент-дипломник. Если в процессе дипломного проектирования руководитель убеждается, что студент не подготовлен к качественному и своевременному выполнению дипломной работы в требуемом объеме, он ставит перед заведующим кафедрой вопрос о прекращении дипломного проектирования и переносе его на один год.
      Примечание:
· Ваша ВКР должна быть выполнена вами. 

· Вы несете ответственность за свою ВКР, ваш руководитель не обязан тратить время, заставляя вас работать над ВКР. Одной из целей ВКР является развитие самостоятельности студента.
· Постарайтесь выбрать близкую вам тему ВКР. Это снизит вашу нагрузку, поможет сделать более интересным процесс работы.

· Вам следует регулярно консультироваться у руководителя.

· Вы можете взять необходимую литературу в библиотеке университета и других библиотеках города, в интернете. Руководитель должен помочь вам в выборе литературы.
· Вы должны завершить основные работы за две недели до защиты.
2.  СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
2.1. Структура пояснительной записки
Все пояснительные записки строятся примерно по одному плану с некоторыми изменениями, связанными, в основном, с различием в проектируемом и изготавливаемом объекте.
Структура пояснительной записки должна состоять из следующих элементов, расположенных в тексте работы в указанной последовательности:
– Титульный лист
– Задание на выпускную квалификационную работу

– Аннотация
– Содержание
– Введение
–Технологическая часть

–Организационно–экономическая часть

–Мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности
– Заключение

– Библиографический список

– Приложения
Состав и рубрикация пояснительной записки могут быть изменены только при согласии руководителя проекта.
Примерная структура и содержание основных разделов пояснительной записки (даны методические указания по выполнению разделов и подразделов пояснительной записки)
· Титульный лист 
     Титульный лист – это самый первый лист пояснительной записки, форма титульного листа утверждается в каждом конкретном вузе. Титульный лист Вашей пояснительной записки оформляется по установленному образцу (см. приложение 
7 ) и выдается на кафедре «Декоративно-прикладного искусства». На титульном листе обязательны подписи заведующего кафедрой, руководителя диплома, студента и консультантов по разделам. Внизу указывается год выполнения диплома.
· Задание на выпускную квалификационную работу

Задание на ВКР заполняется руководителем дипломного проекта на специальном бланке и выдается на кафедре «Декоративно-прикладного искусства» (см. подраздел 1. 3. и приложение 8 ).
· Аннотация

Аннотация представляет собой краткое изложение содержания пояснительной записки. В ней должны быть отражены цели, задачи, конкретные результаты работы и краткие выводы по полученным результатам. Оптимальный объем аннотации – не более 2000 знаков (одна страница формата А4). 

Аннотация должна быть представлена в двух экземплярах, один из которых  подшивается в работу, второй – в личное дело студента.
[image: image37.emf] 


·     Содержание

      Содержание – это вторая страница пояснительной записки, оно включает названия всех разделов (от введения до приложений), подразделов и параграфов с указанием страницы начала каждой части. Если порядковому номеру рубрики в основном тексте предшествует ее родовое наименование (глава, раздел, часть), то и в содержании его следует повторить. Названия разделов не могут совпадать с названием ВКР. С примером содержания пояснительной записки можно ознакомиться в приложении 2.
· Введение 

В этом разделе дипломант должен изложить следующие вопросы:
− задачи, стоящие перед швейной промышленностью в плане улучшения организации производства и выпуска продукции легкой промышленности;

− перспективы развития швейной отрасли по улучшению качества одежды;

− основные направления совершенствования процесса проектирования одежды.

В этом разделе в краткой форме раскрывается актуальность темы, четко формулируются цели и задачи, решение которых необходимо для реализации разработки дипломного проекта, кратко описывается тема и объект дипломного проектирования, указываются способы изготовления, которыми предстоит воспользоваться в ходе работы. По объему введение  не должно превышать более двух страниц печатного текста. 
Следует заметить, что при верном ходе работы над пояснительной запиской она начинается вначале курсового проектирования и заканчивается самыми последними коррективами. 
· Технологическая часть
         В технологической части студент отражает основные вопросы разрабатываемого проекта изделия. Дипломная работа, как и любой другой проект разрабатываемого изделия промышленного производства включает следующие этапы: техническое задание ТЗ, техническое предложение ПТ, эскизный проект ЭП, технический проект ТП, разработка рабочей документации РД. Все этапы выполняются в соответствии с рекомендациями ЕСКД.
         Большое внимание в проекте должно быть отведено обеспечению качества

проектных разработок.
         Раздел 1 « Техническое задание» представляет собой разработку комплекса требований к размерам, форме, материалам и технологии изготовления проектируемого изделия, а также установление технико- экономических требований и показателей качества изделий в зависимости от его условий, функции и его вида. 
Подраздел 1.1 Наименование и назначение изделия
ПРИМЕР: 
Комплект женской одежды, состоящий из жакета-сюртука полуприлегающего силуэта, облегающих брюк, прямых от линии колена до низа и блузки со съёмным жабо. Деловой костюм для женщин младшей возрастной группы предназначен как для повседневной носки, так и для торжественных случаев. Костюм продуман с учётом модификаций: к вечеру изменить образ повседневности на нарядный, применяя съёмные детали.
Подраздел 1.2 Требования, предъявляемые к изделию
ПРИМЕР:   

Одежда создаёт вокруг тела человека искусственный микроклимат, обеспечивающий оптимальные условия для поддержания постоянной температуры тела. Одежда позволяет человеку в любых метеорологических условиях сохранять здоровье, украшает и защищает его от воздействия внешней среды. Качество одежды характеризуется совокупностью потребительских и производственных свойств изделия, определяющих степень его пригодности при использовании по назначению. Требования к одежде делятся на две группы: потребительские и технико- экономические. ......
Подраздел 1.3 Требования, предъявляемые к материалам 
ПРИМЕР:   
Требования, предъявляемые к материалам при выборе их на изделие, подразделяются на следующие группы: 
– соответствие фактических показателей нормативам стандарта и контрольная проверка сортности;

– конструкторско–технологические требования к материалам;
–гигиенические требования к материалам;
–подбор ткани верха прикладных материалов;
–эстетические требования к цвету, рисунку, фактуре материала.
Так как комплект относится к группе малослойных изделий,  то в пакет входят основные, подкладочные, прикладные материалы, нитки и фурнитура. …..
           Раздел 2 «Техническое предложение» (ПТ) называют предварительным проектированием. Оно составляется на основе технического задания, изученной литературы, проведения потенциального поиска, всестороннего анализа аналогов одинакового или сходного назначения, а также проводится сравнительная оценка и выбор оптимального варианта конструкторского построения проектируемого изделия. 
           Подраздел 2.1 Направление моды и развитие ассортимента
Краткая характеристика направления моды, стилей в одежде, с учетом прогноза в области моделирования. Направление моды в выбранном ассортименте. На основании современных направлений разрабатываются модели – аналоги. 
Для проведения анализа выбирается 6 моделей – аналогов по согласованию с руководителем проекта. Затем выбирается основная модель–аналог для дальнейшей разработки моделей–предложений.
            Подраздел 2.2 Анализ моделей  –  аналогов 
ПРИМЕР: 
На основе дипломного проекта, в результате изучения моделей из отечественных и зарубежных журналов мод составлен ряд моделей–аналогов женских комплектов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 рис.1,2,3,4,5,6).
Все модели ряда –  молодёжные комплекты для девушек из тонкой костюмной ткани: брючные комплекты (рис.1,2,3,4,6),  платье и жакет (рис.5).  
По покрою жакетов: комбинированный покрой рукава (рис.2);  цельнокроеный рукав (рис.3);   рукав реглан (рис.4);  втачной  рукав (рис.5). В модели на рисунке  6 предложен жилет.
 Застёжки: открытая, на потайных крючках (рис.1); с аппликацией (рис.3); распашная (рис.2); застёжка на тесьму-молнию (рис.4); двубортная застёжка (рис.5). В модели жилета – однобортная застёжка (рис.6).
Воротники различные: воротник-стойка (рис.1,2,3,5); цельнокроенная стойка (рис.4); воротник пиджачного типа (рис.6).
Брюки представлены различных членений, продольных и наклонных. Карманы: прорезные с отрезным бочком (рис. 1,2), с листочкой «втачные концы» (рис. 4,6).
Блузки представлены из трикотажного полотна ( рис.1,4),  из хлопчато-бумажной ткани (рис.2,3), из джинсовой ткани (рис.5), из лёгкого шифона (рис.6).
Отделка: отделочная строчка (рис.1,2,3,4,5,6), отделочная цепь (рис.1,5), аппликация из шнура (рис.3).

             Подраздел 2.3 Выводы  по техническому предложению
ПРИМЕР:

В результате анализа ряда моделей – аналогов за модель – эталон для создания ряда моделей – предложений была выбрана модель на рисунке 1, так как данная модель наиболее соответствует образу и желанию заказчика, который предпочитает  подчёркнутую линию плеча, полуприлегающий  силуэт и длину жакета –  до линии бёдер.
               Раздел 3 «Эскизный проект» представляет собой совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общие представления об изделиях, а также данные определяющие назначения, основные параметры и габаритные размеры изделия.
Разработка эскизного проекта (ЭП) включает композиционную и конструктивную проработку проектируемых изделий. При проектировании одежды эскизный проект разрабатывают для принятия окончательного (принципиального) конструктивного решения, характеризующего внешний вид, новизну и техническую эстетику изделия с учетом тенденций и перспективы развития моды. Количество разработанных моделей – предложений от 6 до 8. Выполненные эскизы проверяются консультантом по эскизной части проекта.

Для выбора основной модели-предложения, необходимой для дальнейшего

выполнения проекта проводится экспертная оценка моделей-предложений по 10-балльной шкале показателей качества. Количество экспертов – 3-4. В приложении к проекту приводятся заполненные экспертами анкеты с обоснованием полученного результата. Под обоснованием новой модели понимается оценка ее соответствия современным требованиям, а также обоснование и подтверждение показателей качества, запланированных техническим заданием.
             Подраздел 3.1 Разработка и анализ моделей предложений
ПРИМЕР:

В результате анализа ряда  моделей – аналогов углубляя и развивая положительные тенденции моделей–эталонов, составляем ряд эскизных предложений (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 рис.7,8,9,10,11,12).
Все модели ряда женские комплекты, состоящие из жакета, брюк и блузки. Жакеты полуприлегающего силуэта с приподнятой линией плеча. Брюки прямые, зауженные к низу.

Принципом построения ряда жакетов являются:

 – различные виды застёжек: на крючки и петли (рис.7,9,12), на тесьму –  молнию (рис.8), на пуговицы и петли (10,11);
– воротники, различных форм: воротник - стойка (рис.7,9,12), плосколежащий (рис.8), отложной без раскепа (рис.10), пиджачного типа (рис.11);
– рукава на одной конструктивной основе различных членений;
–различные виды членений кокеток, рельефов, линий плеча;
– карманы различных видов: в шве рельефа (рис.7,8,10), накладной (рис.9), карман в шве рельефа с листочкой (рис.12).
Брюки представлены одного силуэта, но с разными линиями рельефов и кокеток.

Блузки представлены разных силуэтных форм, из различных материалов. Все модели ряда рекомендуются для индивидуального и серийного производства. 

          В этом подразделе модели – предложения представлены спереди и сзади, со всеми аксессуарами. 
           Подраздел 3.2 Выбор основной модели                                                   

В результате анализа ряда эскизных предложений для выполнения в материале выбирается модель, соответствующая стилю, образу и пожеланию заказчика (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 рис.7).
Выполняется описание внешнего вида модели и технический эскиз, лаконично отражающий модельные особенности изделия. Описание внешнего вида швейного изделия выполняется по следующей схеме:
– название изделия;
– назначение изделия;

– вид используемого материала;
– силуэт;
– покрой;
– вид и характеристика застёжки;
– характеристика конструкции переда;
– характеристика конструкции спинки;

– характеристика конструкции рукавов;

– характеристика конструкции воротника;

– характеристика подкладки;

– вид отделки бортов, лацканов, низа, клапанов, карманов, воротника и т.д.;
– рекомендуемые размеры и роста, полнотная группа.
ПРИМЕР:   Описание внешнего вида модели
       Комплект, состоящий из жакета, брюк и блузки, предназначен для женщин младшей и средней возрастных групп. Жакет и брюки выполнены из костюмной ткани, а блузка – из сорочечной.
      Жакет полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застёжкой на потайные крючки, с фигурными лацканами, прикреплёнными к переду на 4 петли и пуговицы.

Перед и спинка  с фигурными рельефами от проймы до линии бёдер. Боковые части переда и спинки без бокового шва, с отрезной линией талии. Спинка со средним швом. Рукав втачной трехшовный с передними, задними и локтевыми швами, высоким окатом и зауженной линией плеча. Воротник – стойка с острыми концами. Отделкой являются погоны и хлястик на спинке по линии талии. По рельефам, стойке, лацканам, погонам, карманам, хлястику проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 2 и 7 мм от краёв деталей.
      Брюки прямые, зауженные к низу, на притачном поясе с пятью шлёвками, заниженной линией талии и застёжкой на тесьму – молнию. На передней половинке брюк карман с отрезным бочком.
Задняя половинка брюк с фигурной кокеткой овальной формы. На задней половинке от линии колена до низа брюк проходит планка с застёжкой на 4 петли и пуговицы. По карманам, кокетке, боковому шву, низу брюк проложена отделочная строчка на расстоянии 2 и 7 мм от краёв деталей.
      Блузка полуприлегающего силуэта с застёжкой настрочными планками и американской проймой.
Перед и спинка с кокетками и рельефами от линий кокеток до низа. Воротник с острыми концами и  притачной стойкой. Отделкой блузки служит съёмное жабо.

        Подраздел 3.3 Обоснование выбора материалов на изделие

        Структура и свойства материалов удовлетворяют требования потребления и индустриального изготовления одежды, позволяют использовать современные методы их раскроя и тепловой обработки. Требования к материалам представлены в таблицах 1– 4.
        Важным элементом при выборе материалов в пакет является подбор материалов с одинаковыми степенями усадки или незначительной разницей степеней, которая не превышает допускаемый предел.
ПРИМЕР:
Таблица 1              Технологическая характеристика материалов  
	Наименование
 материала
	Образец 

15 x 15
	Класс, вид,

переплетение
	                    Степень
	 Усадка  %
	Особенности  
   технологии

обработки изделия  

	
	
	
	скольжения
	осыпаемости
	прорубаемости
	Раздвигаемости нитей в швах
	Основа
	Уток
	

	      1
	     2
	     3
	    4
	   5
	   6
	    7
	  8
	  9
	     10

	                                                            Жакет, брюки

	Основная

ткань:
костюмная
	
	простое саржевое
	низкая
	средняя
	не
 прору-

бается
	не 
раздви-

гается
	1,7
	  -
	учитывать усадку

	Подкла-

дочный

материал:
лён
	
	простое
полот-

няное
	низкая
	средняя
	не

прору-

бается
	не 

раздви-

гается
	2,7
	-
	учитывать усадку

	Прокла-
дочный

материал:

клеевая
	
	трикотаж
с уточ-

ной нитью
	    -
	      -
	      -
	     -
	  -
	  -
	температу-
ра склеи-

вания не

>140 С

	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИМЕР:
Таблица 2                 Технологическая характеристика материалов  
	Наименование материала
	Образец

15x15
	Ширина

ткани с

кромками,

    см
	Волокнистый состав
	Отпускная

цена за 1

метр, руб.
	Примечание

	
	
	
	    основа
	    уток
	
	

	          1
	     2
	      3
	          4
	        5
	         6
	         7

	                                                            Жакет, брюки

	Основная

ткань:

костюмная
	
	 160
	вискоза
	вискоза
	280,0
	         -

	Подкла-

дочный

материал:

лён
	
	 145
	Лён, п /э
	Лён, п /э
	З60,0
	          -

	Прокла-

дочный

материал:

клеевая
	
	 90
	Химическое волокно
	Химическое волокно
	95,0
	           -


	……….
	
	
	
	
	
	


ПРИМЕР:

Таблица 3                                      Режим обработки            
	Наимено-вание

сырья
	Темпера-

тура, t.
	Время воздейст-

вия, с.
	Увлаж-

нение
	Для стачивающих машин
	Коли-

чество

стежков

на 10 мм

	
	
	
	
	Номер 

   игл
	Условное обозначение

              ниток
	

	
	
	
	
	
	армиро-ванные
	лавса-

новые
	

	      1
	     2
	      3
	       4
	     5
	       6
	      7
	       8

	                                                                 Жакет, брюки

	Основная

ткань:

костюмная
	140-160
	  10-20
	   10-20
	   90
	для стачивания 40 / 2S
	       -
	       3

	Подкла-

дочный
материал:

лён
	     160
	   20-45
	    10-20
	    90
	для стачивания 

40 / 2S
	       -
	       3

	Прокла-

дочный

материал:

клеевая
	    140
	  10-20
	   10-20
	     -
	        -
	       -
	       -

	………..
	
	
	
	
	
	
	


ПРИМЕР:
Таблица 4                             Обоснование выбора материалов                                         
	Требования, предъявляемые
 к выбору материалов
	             Обоснование соответствия
              материала требованиям
	Соответствие материала
 требованиям

	                     1
	                               2
	            3

	Материал верха: костюмная
1.Соответствие направлению

 моды ( по структуре,

колористическому
оформлению)

2. Соответствие

 по поверхностной

 плотности

3.Обеспечение формоустойчивости изделия

4. Обеспечение

 безопасности здоровья

5.Соответствие

 назначению изделия


	Ткань имеет саржевое переплетение, что
 создаёт классическую для костюмных
 тканей структуру.
Голубые оттенки ткани - одна из актуальных
 цветовых гамм.

Поверхностная плотность ткани находится
 в пределах 330-350 г/м, что

 соответствует классическим костюмным тканям
Детали дублируют клеевой

Сохранение нормативного микроклимата

 в пододёжном пространстве

 достигается соотношением натуральных

 волокон, а также за счёт конструктивных особенностей моделей.
Костюмные ткани должны иметь 

красивый внешний вид, обладать

 повышенной износостойкостью
 и формоустойчивостью, окраска должна

 быть стойкой к действию светопогоды и трению.
	Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

	..........

	
	


   Объем и методика выполнения данного раздела согласуется с руководителем дипломного проекта. В таблицах 1-4 заполняются данные о всех материалах, используемых в дипломном проектировании и согласуется с консультантом по выбору материалов. Выполнение графической части данного раздела в окончательном варианте также согласуется с консультантом по эскизной части. Эскизный проект служит основанием для разработки технического проекта и технической документации.
           Раздел 4 «Технический проект» представляет собой совокупность конструкторских документов, которые должны содержать полное представление о проектируемой модели. Он включает в себя технические расчёты и конструктивно - техническую проработку, окончательное установление технико– экономических показателей, оценку технического уровня и качества изделия. В этом разделе разрабатывается базовая и модельная конструкция проектируемого изделия; проверяется качество макета базовой конструкции проектируемого изделия.
          Подраздел 4.1 Характеристика методики конструирования
В этом разделе необходимо обосновать выбор методики конструирования. Тип фигуры для разработки конструкции согласовывается с консультантом по конструкторской части проекта.

         Подраздел 4.2 Исходные данные для построения чертежей основных        деталей изделия
      Исходными данными для построения конструкции (женского комплекта) являются размерные признаки фигуры и припуски на свободное облегание.
         Пункт подраздела 4.2.1 Размерная характеристика фигуры
В условиях индивидуального производства при раскрое деталей одежды используют два вида конструкций:
– конструкцию, разработанную непосредственно по измерениям конкретной фигуры;

– базовую конструкцию, разработанную на типовую фигуру определённого размера, роста и полноты с внесением в нее изменений в соответствии с измерениями конкретной фигуры.
 Измерения фигуры заказчика и размерные признаки представлены в таблице 5.
ПРИМЕР:
таблицы 5             Размерная характеристика фигуры

	№

п/п
	Наименование
	Условное

обозначение
	Индивидуальные

   особенности

      фигуры
	Примечание

	1
	               2
	           3
	                 4
	            5

	1.
	Полуобхват шеи
	       Сш
	            18
	

	2.
	Полуобхват груди 1
	        Сг1
	          40,5
	

	…
	……….
	
	
	


         Пункт подраздела 4.2.2   Обоснование выбора прибавок на изделие
Величины, на которые размеры одежды превышают размеры тела человека, называются прибавками ( П ). Прибавки должны обеспечивать свободу дыхания и движения человека, создавать воздушную прослойку для регулирования теплообмена. По своему назначению прибавки делятся на минимально необходимые ( технические ) Птех, на свободу облегания Псв, и декоративно- конструктивные Пдк.
Прибавки зависят от силуэта, вида ткани, вида изделия и индивидуальных особенностей фигуры. Прибавка может меняться внутри параметра  (перераспределяться в зависимости от осанки).
ПРИМЕР:

таблицы 6             Обоснование выбора прибавок на изделие
	Участок на

котором проектируется прибавка
	Обозначение
	Рекомендуемое значение и обоснование
	Обоснование 
выбора прибавки
	Принимаемое значение

	            1
	          2
	          3
	                4
	           5

	                                                                    жакет

	К ширине проймы
	      Пспр
	    [ 2,5…3,0]
	       50% от Пг
	        2,25

	По линии талии
	       Пт
	    [ 5,0…7,0]
	        Силуэт
	         2,5

	……….
	
	
	
	


       Подраздел 4.3  Разработка основного чертежа конструкции
       Оформление данной части проекта выполняется согласно общим правилам и ГОСТам. Чертеж базовой конструкции строится в масштабе 1:1  и проверяется путем изготовления макета. Выполнение моделирования основной модели предложения (ОМП) приводится на отдельных листах или на чертежах БК по согласованию с руководителем проекта или консультантом. Модельная конструкция изделия разрабатывается на основе базовой с использованием различных приемов конструктивного моделирования ( черт. 1-4 )
            Подраздел 4.4  Вывод по техническому проекту

ПРИМЕР:

В « Техническом проекте» перечислена характеристика методик конструирования, выбрана методика построения, проведена размерная характеристика фигуры, определены индивидуальные особенности фигуры. На основании силуэта (полуприлегающего) выбраны прибавки на построение конструкции. Разработаны основные чертежи конструкции жакета, брюк и блузки.
           Раздел 5  «Рабочий проект» является завершающей стадией конструкторской подготовки производства и включает следующую документацию: чертежи основных лекал в масштабе и схемы построения всех видов лекал в масштабе 1:4; технологические карты на обработку узлов; образцы лекал; раскладку лекал; техническое описание на разрабатываемую модель.
       Подраздел  5.1. Разработка чертежей деталей изделия
В настоящее время на различных этапах швейного производства используются следующие виды лекал: лекала  -  оригиналы (эталоны); рабочие лекала; вспомогательные лекала. Исходные данные для разработки лекал:
– технический чертёж конструкции изделия с модельными особенностями;

– свойства материалов, из которых рекомендуется изготавливать изделие;

– технологические припуски, согласно таблице 7.
        5.1.1. Построение лекал верха
Перед тем как приступить к построению лекал выполняют проверку правильности сопряжения деталей по линиям их соединения. Для построения лекал верха копируют каждую деталь в отдельности, прибавляют к каждому срезу технологические припуски, рассмотренные в таблице 7. 
Проверка качества конструкции макета проектируемого изделия проводится

 в соответствии с правилами проведения примерок и выполняется в ходе преддипломной практики. В пояснительной записке дипломного проекта отображаются конечные результаты: выявленные в макете дефекты и проведенная корректировка базовой конструкции.
        5.1.2. Построение производных лекал
       Производные лекала выполняют на основе лекал-эталонов основных деталей с учётом выбранных методов обработки и физико -  механических свойств материалов. К производным лекалам относятся: верхняя стойка, обтачка горловины спинки, подборт, пояс и т.д.
На чертежах основных, производных и вспомогательных лекалах указывают направление нити основы и места монтажных рассечек, линии допускаемых надставок.
        Проектно-конструкторская документация разрабатывается на основную модель-предложение. Пример построения лекал можно посмотреть в Приложении 6 (черт.5-12). 
ПРИМЕР:
Таблица 7     Расчёт величины технологических припусков

	Наименование деталей
	Срез детали
	Структурная схема шва
	                  Технологический припуск,  мм

	
	
	
	На
 толщину
 ткани
	на кант
	на шов
	на подгибку
	на уточнение
	Общая величина
	Допускаемые отклонения, %

	
	
	
	 в сгибе
	 в шве
	
	
	
	
	
	

	        1
	       2
	        3
	   4
	  5
	 6
	 7
	 8
	  9
	 10
	  11

	    Жакет
Средние и боковые
 части переда
 и спинки
	плечевой
боковой

средний


	
	
	
	
	15

15

10
	
	5

5

5
	20

20

15
	

	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Подраздел 5.2 Технология изготовления изделия. Выбор методов   обработки
ПРИМЕР:

          От правильного выбора методов обработки зависит внешний вид изделия, посадка на фигуре заказчика, продолжительность эксплуатации, себестоимость и производительность труда. 
В основу выбора методов обработки должны быть положены прогрессивная технология, достижения науки и техники в области швейного производства. Методы обработки должны быть тесно связаны с назначением изделия и физико-механическими свойствами применяемых материалов. Особое внимание уделяется методам обработки, обеспечивающим надёжность изделия в носке, предохраняющим детали и их участки от растяжения, истирания, осыпания и т.д.
При выборе методов преимущество следует отдать параллельным и последовательно-параллельным методам обработки.

Рекомендуемые методы обработки основных узлов представлены на рисунках 13- 20.
При выполнении операций ручных, машинных и влажно - тепловых работ необходимо соблюдать технические условия на их выполнение.   

         Оборудование для выполнения машинных и влажно тепловых работ применяемое при изготовлении комплекта следующее:

 – универсальная промышленная швейная машина…….
– специальная промышленная краеобмёточная машина…….
– парогенератор с утюгом……..
–  отпариватель…… 

        Изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам состоит из следующих стадий: подготовка изделий к первой примерке; проведение первой примерки; уточнение деталей кроя после первой примерки; проведение второй примерки; заготовка; монтаж; окончательная отделка (см. Приложение 4)  
Примеры методов обработки основных узлов можно посмотреть в Приложении 5  на рисунках 15–18, последовательность изготовления швейного изделия – в Приложении 6. Можно использовать фотографии оборудования или технологического процесса по согласованию с консультантом по технологической части дипломного проектирования.
      Подраздел 5.3  Нормирование расхода материалов
ПРИМЕР:

       Сущностью нормирования является установления рациональных норм расхода материала на единицу изделия путём разработки рациональных раскладок. Нормированию подлежат  все виды материалов и фурнитуры. Норма расхода – предельно допустимое количество материалов для изготовления изделия. Нормы должны быть максимально экономичными, установленными на основании передовых методов работы и ориентированы на прогрессивную технологию и новую технику. Расход материала на единицу изделия по индивидуальным заказам складывается из площади лекал, межлекальных выпадов и припусков на подгонку изделия. Нормирование расхода материалов делится на следующие этапы: измерение площади лекал; выполнение экспериментальных раскладок лекал с учётом ширины и вида материала; определение экономичности выполненных раскладок; копирование раскладок лекал.
      Экономичность раскладки лекал характеризуется величиной межлекальных выпадов и зависит от многих факторов. Основными факторами, влияющими на величину межлекальных выпадов, являются: ширина, вид материала, форма, размер и число деталей в раскладке, вид раскладки, сочетание в ней размеров и ростов и расположение лекал в раскладке. Раскладка деталей на материале рациональной ширины уменьшает нерациональные выпады. Формы и размеры лекал изделий также влияют на экономичность раскладки. При выполнении раскладки учитываются следующие принципы:
– сначала раскладывают лекала с большей площадью, а затем по мере уменьшения площадей, раскладывают остальные лекала;
– прямоугольные срезы лекал или близкие к таковым уравнивают с краями рамки раскладки;
– соблюдают симметричность расположения лекал.
Также необходимо соблюдать следующие технические условия:

– лекала должны  располагаться в строгом соответствии с указанными на них направлениями нитей основы или отклонениями от этих направлений не более чем допустимо в каждой детали;
– при выполнении раскладки лекал необходимо соблюдать комплектность деталей и их принадлежность к правой или левой стороне изделия;
– необходимо учитывать направление ворса, начёса, рисунка;
– на ворсовых тканях, а также на тканях, имеющих разный оттенок в различных направлениях, детали выкраивают, располагая лекала в одном направлении
– в гладкокрашеных тканях, не имеющих начёса или оттенка, тканях в полоску и клетку с симметричным рисунком лекала можно располагать в противоположных направлениях;
– в тканях в полоску и клетку с не симметричным рисунком все лекала изделия располагают в одном направлении. Если полоска или клетка более 0,5 см, детали раскладывают с учётом последующей подгонки полоски или клетки. При раскладывании рукавов в раскладку рисунок подгоняют по окату.
– обводку лекал выполняют точно по контуру меловой линией не больше 0,1 см.
При выполнении раскладки лекал были выбраны способы настилания ткани всгиб и вразворот. 
Раскладку лекал выполняют с учётом всех принципов и технических условий, составляют карту  раскладки материалов.
ПРИМЕР: 
Таблица 8                            Карта раскладки материалов
	Назначение материала    

	Наименование материала
	Вид раскладки
	Ширина ткани, м.
	Ширина кромки, м.
	Длина ткани, м.
	Отпускная цена за метр, руб.
	Расход ткани, Sp
	Площадь лекал, Sл
	Межлекальные

 потери, %

	         1
	           2
	       3
	  4
	 5
	  6
	    7
	   8
	  9
	   10

	Основная

 Ткань

Подкладочная ткань

Прокладочный материал
	костюмная

подкладочная

клеевая
	вразворот

всгиб

всгиб
	1,60

1,40

0,90
	0,01

0,01

0,01
	2,50

0,72

1,00
	350,0

200,0

110,0
	3,95
0,9936
0,88
	   -

   -

   -
	    -

    -

     -  
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, где Sр  –  площадь раскладки;
                                                  Дтк  – длина ткани;
                                                   Штк – ширина ткани;
                                                  Шкр – ширина кромки.
· Организационно-экономическая часть 
          Данная часть дипломной записки рассматривает следующие вопросы: расчёт стоимости основных материалов; расчёт основной заработной платы; плановую калькуляцию себестоимости проектируемого изделия. Методика выполнения расчетов, оформление пояснительной записки и графической части согласовываются с консультантом по экономической части.

    Раздел 6  «Расчёт себестоимости, прибыли»
         Для расчёта полной себестоимости необходимо представить следующие исходные данные: 
транспортно –  заготовительные расходы – 2 %;
сдельная расценка за пошив - … руб.;
расценка за раскрой - … руб.;
заработная плата повременная -  7 %;

единый соц. налог – 35,6;

накладные расходы амортизации оборудования, оплата электроэнергии -25%.

       Подраздел  6.1 Расчёт стоимости основных материалов
В стоимость основных материалов для изготовления изделия входят: стоимость тканей верха, стоимость подкладочных и клеевых материалов, стоимость фурнитуры.

 Расчёт стоимости основных материалов на изделие представлен в таблице 9
ПРИМЕР:
Таблица 9                        Материальные затраты                 
	   Материал
	     Расход
	Единица измерений
	        Цена,
        руб.
	  Стоимость,
       руб.

	1
	2
	3
	4
	6

	                                                   Материал  I группы

	Ткань костюмная
Ткань сорочечная
Ткань гипюр
	      2,50
      0,90

      0,20
	      м.п.
      м.п.

      м.п.
	      280,0
      360,0

     1840,0
	     700,0
      324,0

      368,0

	                                                     Материал II группы

	Ткань подкладочная

Клеевая

Флизелин
	     1,10

      1,00

      0,30
	      м.п.

      м.п.

      м.п.
	      360,0

       95,0

       45,0
	      396,0

       95,0

        13,5

	Итого стоимость ткани:
	       1896,5

	                                                           Фурнитура

	Застёжка - молния

Пуговица большая

Пуговица маленькая

Пуговица металлическая

Крючки маленькие
Крючки большие
Нитки для стачивания

Нитки отделочные

Лента атласная
	        1

       18

        7

        2
        1
        1

        5

         2 

         1
	        шт.

        шт.

        шт.

        шт.
        шт.
        шт.
        шт.

        шт.

       метр
	       25,0

         5,0

         4,5

         9,0
         3,0
         27,0
        12,0
        65,0

         5,0
	        25,0
        90,0

        31,5

        18,0

        3,0

        27,0

        60,0

        130,0

         5,0

	Итого стоимость фурнитуры:
	       389,2

	Итого стоимость основных материалов:
	       2286


Для изготовления комплекта общая стоимость материалов будет составлять две тысячи двести восемьдесят шесть рублей.
      Подраздел  6.2    Расчёт стоимости обработки
Расчёт стоимости обработки представлен в таблице10
ПРИМЕР:

Таблица 10                           

	  Статья затрат
	      Формула
	          Расчёт
	     Сумма

	1
	2
	3
	4

	1) Расценка за пошив

(жакет)

(брюки)

(блузка)

2) Расценка за раскрой

(жакет)

(брюки)

(блузка)
	               -
               -
	               -
                -
	      350,0

      350,0

      150,0

       35,0

       35,0

       15,0

	Итого З/П сдельная
	
	      935,0

	З/П повременная (7%)
	[image: image3.png]%3IInos X 3II caen.
100




	[image: image4.png]7 X935
100





	      65,45

	Итого З/П основная
	                             935,0 + 65,45          
	    1000,45


Заработная плата основная состоит из суммы повременной и сдельной заработной платы и составляет на данный ассортимент изделий 1000 рублей 45 копеек.

Подраздел  6.3   Плановая калькуляция себестоимости проектируемого     изделия
Плановая калькуляция изделия представлена в таблице11

ПРИМЕР:
Таблица 11                     Расчётно – плановая калькуляция изделия    

	      Статья затрат
	        Формула 
	            Расчёт
	      Сумма

	1
	2
	3
	4

	1.Материальные затраты

	1.1) Стоимость

 основных материалов
1.2) Транспортно

заготовительные

расходы (2 %)
	     Итого табл.1
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	      2286,0
        45,72



	Итого стоимость основных материалов:
	      2331,72

	2. Стоимость обработки

	2.1) З/П основная
2.2) Единый соц. 

налог (35,6%)
	      Итого табл.2
[image: image7.png]%ECH X (3Ilocu + 3Ilgom)
100
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	       1000,45
356,2

	Итого стоимость обработки:
	        1356,65

	3) Накладные
 Расходы (25%)
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	          250,1

	Итого

 производственная собственность
	Осн. мат.+ Стоим. обр. + 

Накл. расходы
	2331,72+ 1356,65+ 250,1
	        3938,47


В производственную себестоимость входят: сумма стоимости основных материалов, стоимость обработки и накладные  расходы (затраты на управление, организацию и обслуживание производства).
· Охрана труда и окружающей среды

Освещаются вопросы охраны и безопасности труда в швейных цехах предприятия: технике безопасности, электробезопасности, пожаробезопасности.

             Раздел 7 « Техника безопасности»
Все рабочие вновь поступающие на производство, независимо от их квалификации и стажа работы должны пройти вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии. Кроме того, не реже одного раза в год со всеми рабочими независимо от их стажа и опыта работы проводят вводный инструктаж. При необходимости повторный инструктаж можно проводить два раза в год или ежеквартально в зависимости от соблюдения правил безопасности или особенностей работы на предприятии. ……
        Подраздел 7.1 Правила поведения в цехе и на предприятии
В производственных помещениях необходимо соблюдать все правила внутреннего распорядка. Приходить на работу следует  не менее чем за 5-15 минут до начала работы и приготовить рабочее место и оборудование к работе (смазать и почистить машину, разогреть утюг, проверить исправность оборудования ).
Подходить к рабочим местам следует только через установленные проходы. Производственную гимнастику разрешается проводить в проходах или других отведённых для этого местах. В процессе работы необходимо содержать рабочее место в чистоте. По окончании работы необходимо убрать рабочее место, выключить все приборы.
        Подраздел 7.2 Правила техники безопасности для работающих на ручных операциях
Работающие на ручных операциях должны соблюдать следующие правила:….

         Подраздел 7.3 Правила техники безопасности для работающих на специальных и стачивающих машинах
Работающие на специальных и стачивающих машинах должны соблюдать следующие правила:….

Подраздел 7.4 Правила техники безопасности для работающих с электрическими утюгами

Работающие с электрическими утюгами должны соблюдать следующие правила:….

Подраздел 7.5 Электробезопасность
На любом швейном предприятии имеется большое количество электрооборудования, измерительной техники и автоматики. При воздействии электрического тока на человека могут быть серьёзные последствия.
Наиболее распространённые причины поражения людей электрическим током следующие: неисправность электрооборудования, проводов, пусковых устройств; отсутствие или неудовлетворительное состояние защитных и предохранительных устройств; применение неисправных переносных ламп; прикосновение к незаземлённым частям электрооборудования и др. …..  
           Подраздел 8. Охрана окружающей среды
В этом разделе необходимо отразить актуальность охраны окружающей среды для современного предприятия, вопросы экологии и переработки вторичного сырья.
· Заключение
      Этот раздел является логическим завершением пояснительной записки,  объем заключения максимум две страницы. Эта часть имеет особое значение, поскольку именно здесь, в завершенной и логически безупречной форме, должны быть описаны достигнутые результаты, а также внесены конкретные предложения по реализации ВКР (область применения дипломной работы). В этой главе необходимо соотнести полученные результаты с целями и задачами, поставленными во введении и оценить успешность собственной работы.
В заключении необходимо показать актуальность и практическую значимость работы,  четко выделить все новое, что предложено и разработано самим студентом (оригинальные и наиболее интересные дизайнерские и технологические решения), и оценить целесообразность этих предложений. 
      В этом разделе также можно указать мнения авторитетных специалистов в данной области и собственное аргументированное заключение по теме. 
·    Библиографический список
      Список должен содержать перечень и библиографическое описание только тех источников, которые использованы при разработке дипломного проекта и написании пояснительной записки. Библиографический список должен содержать в основном фундаментальные исследования по теме, источников из периодической печати – должно быть не более 30%, по необходимости библиография может дополняться источниками из художественной литературы. 
Список литературных источников составляют в соответствии с установленными правилами и располагают в алфавитном порядке по первой букве фамилии первого автора издания, в соответствии с существующим ГОСТом оформления библиографического списка. При этом иноязычные издания и тематические сайты из сети Интернет указываются в конце списка. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, и другие имена собственные приводят на языке оригинала. Для того чтобы расположить список использованных источников в алфавитном порядке, нужно на панели инструментов компьютера выбрать: Таблица / Сортировка / С начала по абзацам; Текст / поставить точку в строке «по возрастанию» и «без строки заголовка» /  нажать «ОК». 
      Правила описания:
· Сведения берутся с титульного листа книги;
· Автор (сначала фамилия, потом инициалы; при повторном упоминании: имя затем фамилия);
· Сведения об издании – количество выпусков книги, исправления, дополнения (например – 3-е изд., испр. и доп.);
·  Место издания  – название города пишут полностью;
· Количество страниц – с. (например: – 280 с.).

Примеры библиографической записи (с учетом ГОСТа 7.1-2003):
	                                 Книги

	Книги одного автора            
	Фокина, Л. В. Орнамент [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Фокина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 176 с. : ил.

	
	Труханова, А. Т. Технология мужской и женской верхней одежды [Текст]: учеб. / А. Т. Труханова. – Москва: Высшая школа, 2003. – 495 с.

	
	Силаева, М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам [Текст]: учеб. для нач. проф. образования / М.А.Силаева. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр « Академия», 2008. – 528 с.

	Книги двух, трех

авторов
	Першина, Л. Ф. Технология швейного производства [Текст]: учеб. для сред. учеб. заведений / Л. Ф. Першина, С. В. Петрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Легпромбытиздат, 1991. – 416 с.: ил.

	
	Зевакова, Л. Н. Техника раскроя одежды по индивидуальным заказам [Текст]: учеб. пособие / Л. Н. Зевакова, Л. М. Дашкевич. – Ростов- на- Дону: Феникс, 2001. – 416 с.

	
	Иконникова, Г.А. Конструирование и технология поясных изделий [Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования / Г. А. Иконникова, О. А. Сенаторова.- М.: Академия, 2005.- 112с.

	Книги четырех и более авторов
	Деревообрабатывающее оборудование [Текст] : справ. пособие для студ. специальностей 210200, 260200 / Н. Г. Серегин [и др.] ; Московский гос. ун-т леса. – Москва : Изд-во МГУЛ, 2001. – 104 с.

	Сборники научных трудов (книги без автора)
	Современные формы и методы проектирования швейного производства [Текст]/ Т.М.Серова, А.И. Афанасьева, Т.И. Илларионова, Р.А Делль. - М.: МГУДТ, 2004.- 340с.

	
	Справочник по подготовке и раскрою материалов при производстве одежды [Текст] / И.И. Галынкер, К.Г.Гущина, И.В. Сафонова и др.- М ; Легкая индустрия.- 1980.- 272с.

	
	Основы художественного ремесла [Текст]: Ч. 1. / под ред. В. А. Барадулина, О. В. Танкус. – Москва : Просвещение, 1986. – 240с.

	
	Художественно-педагогический словарь [Текст] / сост. Н.К. Шибанов. – Москва : Трикста; Академический проект, 2005. – 472 с.


	Статьи из книг, журналов, сборников статей

	Валитова, Р. Р. Историческая проблематика обучения традиционному декоративно-прикладному искусству в XX в. [Текст] / Р. Р. Валитова // Приволжский научный журнал. – 2012. – № 1. – С. 209 – 213.

	Сучилин, В.А. Имитационное моделирование в швейных технологических процессах. [Текст]  / В.А. Сучилин // Швейная промышленность. – 2014. - № 3. – с. 35-37

	Соколов, Н.В. К вопросу организации производственных процессов. [Текст]  / Н.В. Соколов //Швейная промышленность. – 2014. - № 6. – с. 32-33. 

	Дмитриева, Л.Н. , Зарецкая, Г.П. , Гончарова, Т.Л. Комбинирование материалов в современной женской одежде. [Текст]  / Л.Н. Дмитриева //  Швейная промышленность. - 2014. - № 6.- с. 33-34, рис.  



Список рекомендуемой литературы смотрите в ПРИЛОЖЕНИИ 4.
·    Приложение
После основного текста пояснительной записки должны быть расположены «Приложения»:
Приложение 1. (рекомендуемое) Расчёт элементов конструкции

Приложение 2. (рекомендуемое) Спецификация деталей

Приложение 3. (рекомендуемое) Схемы построения лекал

Приложение 4. (рекомендуемое) Последовательность изготовления швейного изделия
В приложении также должна быть размещена раскладка лекал в масштабе 1:4, выполненная на миллиметровой бумаге, иллюстративный материал, не вошедший в основной текст.
      2.2. Оформление пояснительной записки
      Общие требования: 
1.    Пояснительная записка выполняется в объеме 40– 60 страниц на листах формата А4 при помощи компьютерной верстки шрифтом Times New Roman: стиль «Обычный», 14 кегль, межстрочный интервал 1,5, цвет шрифта черный. 

2.    Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, выравнивание по ширине. Поля установите следующим образом: Файл / Параметры страницы / Поля.
3.    Все страницы пояснительной записки должны быть пронумерованы. На титульном листе и «Содержании» номер страницы не ставится. «Задание на ВКР» и «Аннотация» – не нумеруются, вшиваются в текст пояснительной записки без нумерации страниц, так как они не относятся к тексту пояснительной записки. Нумерация начинается с «Введения» (номер страницы – 3). Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы ставится в нижнем углу листа справа без точки в конце. Как нумеровать страницы: «Вставка», зайти в «Номера страниц», убрать галочку в окне «Номер на первой странице», в окнах «Положение» и «Выравнивание» должны стоять значения «Внизу страницы» и «Справа». 
4.    Титульный лист пояснительной записки оформляется студентом по образцу, данному в приложении 4. Перед сдачей пояснительной записки на титульном листе должны быть проставлены подписи студента, руководителя и заведующего кафедрой.
5.    Содержание включает названия всех разделов (от введения до приложений) с указанием страницы начала каждой части. Если порядковому номеру рубрики в основном тексте предшествует ее родовое наименование (глава, раздел, часть), то его следует повторить и в содержании. Названия разделов не могут совпадать с названием ВКР. Рекомендуется создавать содержание стандартными средствами MS Word: Вставка / Ссылка / Оглавление и указатели / Оглавление / OK. Для этого необходимо в заголовках структурных элементов первого, второго и последующих уровней использовать соответственно стили «Заголовок 1», «Заголовок 2» и т. д.. В частности, заголовки «Введение», «Заключение», форматируются в стиле «Заголовок 1». Содержание  устанавливается с позиции курсора. Продвинутый пользователь может скорректировать стили заголовков по своему вкусу. Номер страницы в содержании не ставится.
6.    Абзацный отступ – сдвиг вправо первой строки абзаца, используется для логического разделения текста на части, объединённые единой мыслью, темой, идеей или сюжетом. Абзацный отступ должен составлять 1,25 см и быть одинаковым для текста всей пояснительной записки. Как настроить абзацный отступ: выберите в меню формат абзаца в стиле «Обычный»: запрет висячих строк, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, междустрочный интервал полуторный, все прочие отступы и интервалы нулевые. 

7.    Текст дипломной работы должен быть разбит на главы (разделы). Разделы (главы) при необходимости могут быть разбиты на подразделы, пункты и подпункты. Разделы и подразделы должны иметь содержательные заголовки.  Номер соответствующего раздела или подраздела ставят в начале заголовка. Точку в конце заголовков не ставят, слова в заголовках не переносят, заголовки не подчеркивают. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.
8.    Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаются арабскими цифрами с точкой в конце, например: 1. и т. д. заголовки «Содержания», «Введения», «Заключения», «Библиографического списка», «Приложения» не нумеруются и печатаются симметрично тексту.  Каждый из разделов целесообразно начинать с нового листа (страницы). Заголовок раздела пишется по центру страницы заглавными буквами с жирным выделением. От текста заголовки отделяются сверху и снизу тремя интервалами.
	Например:
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	Например:

ПРИЛОЖЕНИЯ


9.    Подразделы нумеруются арабскими цифрами с точкой в конце в пределах раздела (2.1.), пункты – в пределах подраздела (2.1.1.), подпункты – в пределах пункта (2.1.1.1.). Очередной подраздел можно начинать на листе, на котором заканчивается предыдущий, однако не допускается писать заголовок подраздела на одном листе, а его текст – на другом. Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы вразрядку, курсивом с жирным выделением по ходу текста без пропуска строк.
	Например:
1.3. Требования, предъявляемые к изделию


10.   Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы размещают таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы. Каждая таблица должна иметь заголовок. Над заголовком таблицы в правой стороне листа размещают надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы, номер следует размещать после слова Таблица.  Нумерация таблиц сквозная в пределах работы или раздела. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут слово «Продолжение». Если в работе несколько таблиц, то после слова «Продолжение» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например «Продолжение табл. 1» Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. На все таблицы в тексте дипломной работы должны быть ссылки с указанием их порядкового номера. Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово Таблица не пишут.
11.   Формулы, приводимые в пояснительной записке, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам. Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах пояснительной записки или раздела. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.
12.    Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, рисунки, фотографии) обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь наименование. При необходимости иллюстрации сопровождаются поясняющими данными (подрисуночный текст). Номер и наименование иллюстрации помещают под ней, ниже после двоеточия помещаются поясняющие данные (если они есть). Иллюстрации нумеруют в пределах работы арабскими цифрами, например: «Рис. 1». Ссылки на иллюстрации в тексте пояснительной записки приводят с указанием их порядкового номера, например: «на Рис. 20». 
	Например:


                                  Рис. 20.  Sunstar SC-9003-032-M04


13.   В приложениях помещают цветные фотографии готовой работы, листы графической части проекта (эскизы), иллюстративный материал, не вошедший в основной текст. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами должно   быть напечатано слово «Приложение». Если в пояснительной записке больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. Ссылка на приложение делается следующим образом: (приложение 1).
14.   Библиографические ссылки - ссылки на источник, откуда заимствуется материал или отдельные результаты. Ссылки на источник могут быть двух видов: внутритекстовые и подстрочные. При написании пояснительной записки рекомендуется использовать внутритекстовые ссылки, они делаются после упоминания о произведении, включенном в список литературы, или после цитаты из него. Они оформляются в квадратных скобках, где проставляется номер источника по списку литературы, например: «О. С. Виханский [3] и С. Д. Резник [9] считают...» Если ссылаются на определенную страницу произведения, ссылку оформляют следующим образом: «В своей книге А. Д. Чудновский [3, с. 14] писал...» Если ссылаются на несколько работ одного автора или на работы нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ, например: «Ряд авторов [3, 4, 7] считают...». 
15.   В тексте не допускается сокращение слов, кроме сокращений, установленных правилами русской орфографии и пунктуации (т. е. – то есть, гг. – годы и т. п.), а также соответствующими государственными стандартами.
16.   Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова, формулы, знаки допускается только черными чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного текста должна быть максимально приближена к плотности основного. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения машинописным способом или от руки черными чернилами или черной тушью.
17.  Работа должна быть написана грамотно! Проверяйте орфографию и пунктуацию, применяйте средства MS Word (Сервис / Правописание).
3.  ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
3.1  Рецензирование дипломной работы 
      Для получения дополнительной объективной оценки труда дипломника проводится внешнее или внутреннее рецензирование дипломной работы. В качестве рецензентов могут привлекаться работники современного образования, преподаватели НГТУ или других вузов, специалисты научных учреждений и музеев, а также высококвалифицированные работники организаций и предприятий, связанных с тематикой выпускных квалификационных работ.
      Дипломная работа направляется на рецензию после ее просмотра и допуска к защите заведующим кафедрой ДПИ. Рецензент изучает дипломное изделие, содержание пояснительной записки и графических материалов проекта, при необходимости проводит беседу со студентом, выясняет обоснованность принятых в проекте решений. На основе этого рецензент в письменной форме на специальном бланке или в свободной форме составляет рецензию, в которой обязательно отражает следующие аспекты: 
– Оценка актуальности и новизны выбранной темы;
– Заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме;
– Общий уровень выполнения дипломного изделия (художественные и утилитарные характеристики работы, качество выполнения и степень завершенности)
–  Отличительные положительные стороны дипломной работы;

– Недостатки и замечания;
– Оценка практической значимости дипломной работы и рекомендации по внедрению ее в производство;
– Общий уровень дипломной работы и предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы.
Рецензент дает общую оценку дипломной работе с обязательным выставлением оценки по пятибалльной шкале и заключение о возможности присвоения студенту квалификации художника-мастера, преподавателя, после чего подписывает титульный лист пояснительной записки. Рецензент указывает место своей работы, занимаемую должность, ученую степень, ученое звание и дату.
      Заведующий кафедрой при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите. В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя и рецензента, не считает возможным допустить студента к защите дипломной работы в ГАК, вопрос об этом рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя дипломной работы.

3.2.  Подготовка к защите
· Просмотр дипломной работы проводит заведующий кафедрой не позднее, чем за 3 дня до защиты его в ГАК. На просмотр заведующему кафедрой представляется окончательно оформленная пояснительная записка, подписанная руководителем проекта и всеми консультантами и ее полная электронная версия. Обязательно наличие приложений с цветной фотографией модели одежды.
    Следует  соблюдать четкие сроки изготовления дипломного изделия к защите. 
· Дипломник, получив положительный отзыв о дипломной работе от научного руководителя кафедры, рецензию внешнего или внутреннего рецензента и разрешение заведующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 5 – 7 мин), в котором должен четко и кратко изложить основные положения дипломной работы. К защите дипломной работы готовиться надо основательно и серьезно. Студент должен не только изготовить высококачественное дипломное изделие, но и уметь защитить его, так как иногда высокая оценка руководителя и рецензента снижается из-за плохой защиты. 
Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе, в котором в краткой форме следует:
–  Указать цели и задачи дипломного проекта; 
–  Обосновать выбор темы;
–  Кратко описать процесс разработки и изготовления дипломного изделия;
–  Отметить актуальность, художественную ценность и практическую      значимость дипломной работы. Необходимо четко выделить все новое (оригинальные и наиболее интересные дизайнерские и технологические решения) и обосновать целесообразность этих предложений;

–  Кратко осветить технико-экономические показатели проекта;
–  Охарактеризовать личный вклад дипломника.   
Более конкретно содержание доклада определяется дипломником совместно с руководителем. Краткий текст должен быть подготовлен письменно, но следует зачитывать его на защите. 
· Доклад может сопровождаться электронной презентацией, при этом 

следует придерживаться ряда требований, предъявляемых к устному выступлению с использованием MS Power Point. 

– Презентация в формате MS Power Point служит иллюстрацией к выступлению,   но не заменяет его. 

– Выступление не сводится к чтению текста со слайдов. 

– Текст доклада не «соревнуется» с его иллюстрированием – следует выделять достаточно времени на восприятие аудиторией информации представленной на слайдах. 

– Необходимо привлекать внимание аудитории к важнейшим моментам выступления (устно, с помощью эффектов анимации, опции «указатель», курсора мыши и т.д.). 
– При необходимости выступающий должен легко осуществлять переход к любому слайду своей презентации. 
Требования  к  структуре  и  оформлению  электронной  презентации:
1.    Количество слайдов должно быть адекватно содержанию и продолжительности выступления (для пятиминутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 
2.    На первом и последнем слайде, как правило, отражается следующая информация: тема дипломной работы, имя, отчество и фамилия выступающего студента-дипломника.
3.    Текст  на  слайдах  представляет собой опорный конспект без полных предложений (ключевые слова, маркированный или нумерованный список). Объем текста на слайде - не должен превышать 7 строк. Наиболее важная информация должна быть выделена при помощи цвета, кегля, эффектов анимации.
4.    Иллюстрации  служат уместным и достаточным средством наглядности, помогают наиболее полно раскрыть тему выступления. Необходимо использовать иллюстрации только хорошего качества и высокого разрешения, с четким изображением. 

5.     Дизайн и настройка. Оформление слайдов должно четко соответствовать теме выступления и не должно препятствовать восприятию содержания выступления. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один шаблон оформления. Размер шрифта (кегль)  – не менее 20 пунктов. Цвета фона и шрифта должны контрастировать (желателен светлый фон). Используемый шрифт должен легко читаться (выделения курсивом, узкий шрифт, шрифт с засечками не применяются). Показ слайдов необходимо осуществлять только по щелчку мыши (не автоматически).
6.    Требования  к  файлу  презентации  и  его  носителю: презентация должна быть в формате Microsoft Power Point (XP или более ранняя версия). Файл также можно предоставлять в упакованном виде. Он должен быть упакован "Мастером упаковки", входящим в комплект приложения Microsoft Power Point. Допускается внедрение объектов в формате Microsoft Office, все остальные объекты – в виде картинок. Видеосюжеты, внедренные в презентацию, должны воспроизводиться стандартным проигрывателем Windows Media, по умолчанию установленным в ОС Windows; рекомендуется использовать стандартные шрифты Windows. 

7.   Требования к носителю информации:  презентация должна быть предоставлена на компакт-диске (CD-R, CD-RW, в формате ISO 9660, стандарт ISO CD-ROM) или на Flash Drive (USB), распознаваемом стандартной операционной системой Windows XP, без установки дополнительных драйверов. Для предотвращения непредвиденных ситуаций желательно иметь с собой резервную копию Вашей презентации на альтернативном носителе. 
3.3. Речевая подготовка студентов к защите
Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе и выступлении, поэтому необходимо серьезно отнестись к речевой подготовке. Для этого необходимо своевременно написать речь, проставить ударения в словах, получить консультацию сурдолога и тщательно репетировать.
При работе над устным выступлением учитывайте следующие рекомендации.
· Работа над речевым дыханием. Развивай длительность и силу выдоха; при плавном выдохе регулируй его силу; умей делать глубокий вдох с последующим достаточно сильным и длительным экономичным выдохом; при чтении вслух произноси фразы (25 - 40 слов) на одном выдохе; при вдохе обращай внимание на движение брюшной стенки, а не на вдох только через нос.
· Работа над голосом. В речи и при чтении вслух соблюдай нормальную силу и высоту голоса; умей изменять силу голоса в связи со словесным ударением; соблюдай нормальную длительность гласных в словах; умей произносить встречающиеся в речи сочетания гласных с согласными и гласными слитно и раздельно; изменяй силу голоса в зависимости от расстояния до собеседника и размера помещения; следи за изменением силы голоса в связи с логическим ударением.
· Работа над словом. Систематически работай над произношением слов; охватывай  ритмическую структуру слова, словесное ударение и темп речи; произноси слова в нормальном темпе, соблюдая правила орфоэпии; в речи используй остаточный слух для того, чтобы достичь слитности, ритмичности и естественного произношения слов.

· Работа над фразой. Учись изменять голос в соответствии с интонацией, соблюдай правильный темп произнесения слов, следи за слитностью произнесения слов в словосочетаниях и фразах; делай логическое ударение при помощи усиления громкости произнесения соответствующего слова; учись говорить внятно и разборчиво; уделяй особое внимание правильному произношению труднопроизносимых профессиональных слов; умей выделять ударный слог и соблюдать ударения при изменении формы слова, фразового ударения; следи за громкостью речи; совершенствуй умения делить паузами собственную речь, выделяя смысловые оттенки; умей использовать вопросительную и восклицательную интонацию в речи; следи за окончанием слов; воспитывай культуру речевого общения, совершенствуй умение дискутировать.
3.4. Организация и порядок защиты дипломных проектов
Для защиты дипломных работ организуется Государственная аттестационная комиссия (ГАК). В обязанности ГАК входит: проверка подготовки выпускаемых специалистов, решение вопросов о присвоении им квалификации специалиста и о выдаче диплома (с отличием или без отличия), разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки специалистов в вузе.
      К защите дипломных работ в ГАК допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана и программ. Списки этих студентов направляются в ГАК деканатом факультета. Наряду с этим на каждого студента представляются следующие документы: справка декана факультета о выполнении студентом учебного плана и о полученных им оценках по теоретическим дисциплинам, курсовым проектам и работам, всем видам практик; отзыв руководителя проекта; рецензия на дипломную работу.
      Защита дипломных работ проводится на заседаниях ГАК с участием не менее половины состава комиссии. Заседания ГАК могут проводиться как в вузе, так и на художественно-промышленных предприятиях и в организациях, для которых тематика защищаемых дипломных работ представляет практический интерес.

На защиту ВКР отводится не более одного академического часа на одного студента.
Процедура зашиты дипломной работы на открытом заседании

Государственной Аттестационной Комиссии:

·     Секретарь ГАК представляет дипломника (называет фамилию, имя, отчество, тему дипломной работы, руководителя) и передает председателю ГАК пояснительную записку и все необходимые документы, после чего дипломник получает слово для доклада.
·    Доклад дипломника (5-7 мин).
·    Оглашение отзыва руководителя и рецензии; отзывов предприятий и организаций (при их наличии).
·    Вопросы членов ГАК и присутствующих на защите к дипломнику, которые могут относиться как непосредственно к теме данной работы, так и к любой области, соответствующей  специальности 29.02.04.
·    Ответы студента на вопросы и сделанные замечания.
·    Обмен мнениями о дипломной работе, в котором могут принять участие 

   члены ГАК, руководитель, консультанты, рецензент и все желающие (слово присутствующим предоставляет председатель ГАК).
·    Заключительное слово автора работы, в котором он может разъяснить

   положения, вызвавшие неясность, привести дополнительные аргументы, поблагодарить членов ГАК, руководителя,  преподавателей и рецензентов за помощь в работе.

Студенту-дипломнику следует помнить:
1. В содержании защитного слова должны быть отражены основные положения работы.
2. Доклад  должен быть кратким, содержательным и точным; формулировки, выводы и предложения – обоснованными и лаконичными.
3. При представлении защитного слова должны быть соблюдены требования к публичному выступлению.

4. Ответы на вопросы экзаменационной комиссии должны быть понятными и исчерпывающе аргументированными.

После защиты работ ГАК на закрытом заседании обсуждает результаты и принимает решение об оценке дипломных работ. Результаты защиты дипломной работы оцениваются «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». После оформления протокола заседания результаты защиты дипломных работ объявляются председателем ГАК. Решение ГАК является основанием для оформления и выдачи студенту-дипломнику НГТУ диплома установленного образца.  Полученная на защите дипломная оценка записывается в зачетную книжку и переносится в приложение к диплому вместе с указанием темы дипломной работы. 

При оценке выпускной квалификационной работы Государственная Аттестационная Комиссия учитывает:

1.   Художественные и утилитарные характеристики работы:
– Эффективность (долговечность и надежность конструкции изделия);
– Эргономичность (удобство в использовании);
– Образность (соответствие формы и декора художественному содержанию);
– Коммуникативность (соответствие формы и декора изделия возможностям человеческого восприятия);
– Читаемость формы, пластичность (соответствие выразительных свойств изделия законам композиции);
– Технологичность   (соответствие формы изделия и материала);
– Содержательность (единство утилитарного и художественного содержания);
– Тектоничность (единство конструкции и формы).
2.   Качество выполнения дипломного изделия и степень завершенности работы.
3.   Качество оформления графической части (чертежей, эскиза модели).
4.   Качество оформления  пояснительной записки, наличие иллюстраций и приложений с фотографиями готового изделия.
5.   Взаимосвязь теоретической, практической и графической частей.
6.   Отзыв руководителя.
7.   Оценку рецензента.
8.   Отзыв о прохождении производственной практики.
9.   Качество доклада. 

10. Объем и глубину знаний по теме или предмету, эрудицию, использование межпредметных связей.
11. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, доброжелательность, умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания дипломной работы. 

12. Деловые и волевые качества дипломника: ответственное отношение к учебе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность. 

Студенту, сдавшему экзамены, курсовые проекты, дифференцированные зачеты и отчеты о прохождении практик с оценкой «отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам с оценкой «хорошо», сдавшему государственный экзамен с оценкой «отлично» и защитившему дипломную работу с оценкой «отлично» выдается диплом с отличием.
      В тех случаях, когда оценка по защите дипломной работы признается неудовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему, которую устанавливает выпускающая кафедра. Студент, получивший при защите дипломной работы неудовлетворительную оценку, отчисляется из высшего учебного заведения с академической справкой установленного образца и допускается к повторной защите не ранее, чем через год (в течение трех лет после окончания вуза).

Лучшие дипломные работы представляются на выставках, рекомендуются для участия в конкурсах и используются для практического применения. 
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29. Промышленная технология одежды [Текст]: Справочник/П.П. Кокеткин, Т.Н., Кочегура, В.И., Барышникова и др.- М.: Легромбытиздат.- 1988- 640с.
В качестве дополнительной литературы рекомендуется журнал «Швейная промышленность», «Ателье».
                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                   
                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Разработка и изготовление женского (детского) пальто (костюма, куртки) по индивидуальным заказам (в условиях производства одежды мелкими партиями).
2. Разработка и изготовление  женского комплекта из шёлковой ткани по индивидуальным заказам  (в условиях производства одежды мелкими партиями).

3. Разработка и изготовление комплекта для девушек с использованием элементов лоскутной техники.

4. Разработка и изготовление комплекта для девушек под девизом: « Студенческая пора» («Летний вечер», «Краски лета» и т. д.).
5. Разработка и изготовление детского костюма под девизом: « Мозаика в одежде».

6. Разработка и изготовление женского  комплекта (детского костюма) с использованием машинной вышивки.

7. Разработка и изготовление  женских летних платьев, выполненных на одной конструктивной основе.

8. Разработка и изготовление  свадебного платья на основе изучения исторического костюма стиля рококо, с учётом современного направления моды.
9. Разработка и изготовление  вечернего комплекта для женщин средней возрастной группы.

10. Разработка и изготовление женского костюма из вельветовой ткани.
11. Разработка и изготовление спортивного комплекта для молодой девушки.

12. Разработка и изготовление вечернего комплекта с декоративной отделкой»

13. Разработка и изготовление женского плаща из смесовой ткани.
14. Разработка и изготовление женских блузок для производства мелкими партиями.
15. Разработка и изготовление  женских платьев на  фигуры с индивидуальными особенностями ( различные варианты телосложения).

16. Разработка базовых  конструкций на женские типовые фигуры для платьево-блузочного  ассортимента.

17. Разработка и изготовление женского капсульного гардероба для офиса

18. Разработка и изготовление коллекции безразмерной плечевой одежды для женщин из трикотажа.
                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБРАЗЕЦ  СОДЕРЖАНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
ВВЕДЕНИЕ
I ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 1.Техническое задание

1.1.Наименование и назначение изделия

1.2. Требования, предъявляемые к изделию

1.3. Требования, предъявляемые к материалам

2. Техническое предложение

2.1.Направление моды и развитие ассортимента
2.2.Анализ моделей аналогов

 2.3.Выводы по техническому предложению

3. Эскизный проект

3.1. Разработка и анализ моделей предложений.

3.2. Выбор основной модели                                                   

3.3. Обоснование выбора материалов на изделие

4. Технический проект

4.1. Характеристика методики конструирования

4.2. Исходные данные для построения чертежей основных деталей изделия

4.2.1. Размерная характеристика фигуры

4.2.2. Обоснование выбора припусков

4.3. Разработка основного чертежа конструкции
4.4. Вывод по техническому проекту

5. Рабочий проект

5.1. Разработка чертежей деталей изделия

5.1.1. Построение лекал верха

5.1.2. Построение производных лекал

5.2. Технология изготовления изделия. Выбор методов обработки

5.3. Нормирование расхода материалов

II ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6. Расчёт себестоимости, прибыли

6.1. Расчёт стоимости основных материалов

6.2. Расчёт основной заработной платы

6.3. Плановая калькуляция себестоимости проектируемого изделия

III ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7. Техника безопасности
7.1. Правила поведения в цехе и на предприятии
7.2. Правила техники безопасности при выполнении  ручных работ
7.3. Правила техники безопасности при выполнении машинных работ

7.4. Правила техники безопасности при выполнении влажно – тепловых работ

8. Охрана окружающей среды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. (рекомендуемое) Расчёт элементов конструкции

Приложение 2. (рекомендуемое) Спецификация деталей

Приложение 3. (рекомендуемое) Схемы построения лекал

Приложение 4. (рекомендуемое) Последовательность изготовления швейного изделия
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рис.15 Соединение срезов жакета и брюк
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рис.16 Карман с отрезным бочком
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рис.17 Застёжка на тесьму - молнию в брюках
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рис. 18 Планка на брюках
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Приложение II
таблица 2.1.                   Спецификация деталей кроя
	№ п ⁄п
	Наименование деталей
	количество

	
	
	лекал
	кроя

	1
	2
	3
	4

	I
	Основная ткань
	
	

	а)
	Костюмная
	
	

	
	Жакет
	
	

	1.
	Средняя часть спинки, цельнокроенная со средней частью переда
	1
	2

	2.
	Верхняя боковая часть спинки
	1
	2

	3.
	Нижняя боковая часть переда, цельнокроеная с боковой частью спинки
	1
	2

	4.
	Верхняя боковая часть переда
	1
	2

	5.
	Верхняя часть рукава
	1
	2

	6.
	Передняя часть рукава
	1
	2

	7.
	Задняя часть рукава
	1
	2

	8.
	Нижняя стойка воротника
	1
	1

	9.
	Верхняя стойка воротника
	1
	1

	10.
	Подборт, цельнокроеный с обтачкой низа
	1
	2

	11.
	Обтачка горловины спинки
	1
	1

	12.
	Пагон
	1
	2

	13.
	Нижний хлястик
	1
	1

	14.
	Верхний хлястик
	1
	1

	15.
	Обтачка кармана
	1
	2

	
	Брюки
	
	

	16.
	Задняя половинка брюк
	1
	2

	17.
	Кокетка задней половинки брбк
	1
	2

	18.
	Передняя половинка брюк
	1
	2

	19.
	Отрезной бочок
	1
	2

	20.
	Обтачка кармана
	1
	2

	21.
	Откосок
	1
	2

	22.
	Планка
	1
	4

	23.
	Пояс задней половинки брюк
	1
	2

	24.
	Пояс передней половинки брюк
	1
	4

	25.
	Петля
	1
	8

	ИТОГО:
	25
	55

	б)
	Сорочечная
	
	

	
	Блузка
	
	

	26.
	Кокетка спинки
	1
	1

	27.
	Средняя часть спинки
	1
	2

	28.
	Боковая часть спинки
	1
	2

	29.
	Кокетка переда
	1
	2

	30.
	Средняя часть переда
	1
	2

	31.
	Боковая часть переда
	1
	2

	32.
	Воротник
	1
	2

	33.
	Стойка воротника
	1
	2

	34.
	Кант проймы
	1
	4

	35.
	Планка
	1
	2

	Итого:
	10
	21

	II
	Подкладочная ткань
	
	

	в)
	Лён
	
	

	
	Жакет
	
	

	36.
	Средняя часть спинки
	1
	2

	37.
	Средняя часть переда
	1
	2

	38.
	Подкладка кармана
	1
	2

	
	Брюки
	
	

	39.
	Подкладка кармана
	1
	2

	Итого:
	4
	8

	III
	Прокладочная ткань
	
	

	г)
	Клеевая
	
	

	
	Жакет
	
	

	40.
	Прокладка в подборт цельнокроеный с обтачкой низа
	1
	2

	41.
	Прокладка в обтачку горловины спинки
	1
	1

	42.
	Прокладка в верхнюю стойку
	1
	1

	43.
	Прокладка в погон
	1
	2

	44.
	Прокладка в хлястик
	1
	1

	45.
	Прокладка в обтачку кармана
	1
	2

	
	Брюки
	
	

	46.
	Прокладка в пояс брюк
	1
	3

	47.
	Прокладка в откосок
	1
	1

	48.
	Прокладка в обтачку кармана
	1
	2

	49.
	Прокладка в планку
	1
	4

	Итого:
	10
	19

	д)
	Клеевая на флизелине
	
	

	
	Блузка
	
	

	50.
	Прокладка в верхний воротник
	1
	1

	51.
	Прокладка в планку
	1
	2

	Итого:
	2
	3

	Всего:
	51
	106
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Yeprex 5. MocTpoeHue nekan aetanein nepesa v CrIMHKU JKEHCKOro
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Yeprex 8. MocTpoeHune nekan getaneit MoOAENN KEeHCKOro pyKasa
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YepTex 9. MocTpoeHue ekan AeTanei MOAeNu KeHCKUX 6pIok
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I Подготовка изделий к первой примерке.

Жакет

1.Дублирование переда

2. Прокладывание копировальных ( контрольных) строчек посередине деталей переда и спинки по всей длине изделия.

3.Перевод линий на парные детали:

– линию полузаноса

– линию груди

– линию талии

– линию бёдер

4. Смётывание рельефных срезов переда и спинки, плечевых и боковых срезов и срезов рукавов.

5. Вмётывание нижнего воротника – стойки в горловину.

6. Вмётывание правого рукава в пройму.
7. Замётывание низа изделия и рукава.

Брюки

8. Намётывание передних половинок брюк на отрезные бочки.

9.Примётывание кокеток к задним половинкам брюк. 

10. Смётывание боковых срезов.

11. Смётывание шаговых срезов.

12. Смётывание средних и передних срезов брюк.

13. Примётывание пояса или корсажной тесьмы к верхнему срезу брюк.

Блузка

14. Смётывание рельефных срезов переда и спинки.

15. Смётывание средних срезов спинки.

16. Примётывание кокеток к переду и спинке.

17. Смётывание плечевых и боковых срезов.

18. Вмётывание нижнего воротника в горловину.

19. Замётывание низа изделия.

II. Проведение первой примерки

Брюки

1. Надевают брюки на заказчика и скалывают разрез застёжки и пояс.

2. Устанавливают линию талии.

3. Проверяют и уточняют баланс изделия.

4.Уточняют форму кокетки на задней половинке брюк.

5. Уточняют линию входа в боковой карман передней половинки брюк.

6. Уточняют ширину изделия по линии талии.

7.Уточняют ширину изделия по линии бёдер.

8. Уточняю ширину брюк на уровне колена и низа.

9. Уточняют длину брюк.

Блузка
10. Надевают блузку на заказчика и скалывают булавками разрез застёжки.

11. Проверяют и уточняют баланс изделия.

12. Уточняют глубину и  направление рельефов.

13. Уточняют глубину и ширину выреза горловины и проймы.

14. Уточняют ширину блузки по линии груди.

15. Уточняют изделие по линии талии.

16. Уточняют изделие по линии бёдер.

17. Уточняют длину изделия  

Жакет

18. Надевают жакет на заказчика и скалывают разрез застёжки.

19. Уточняют длину вмётанного рукава и ширину его вверху и внизу, после чего рукава отделяют от проймы.

20. Уточняют форму и длину воротника–стойки и отделяют его от горловины.

21. Уточняют баланс изделия, внося изменения по плечевым швам.

22. . Уточняют положение боковых швов.

23. Уточняют расположение и величину рельефов на переде и спинке.

24.Уточняют положение среднего шва спинки.

25. Уточняют форму лацканов, борта и низа изделия.

26. Уточняют длину изделия.

III Заготовка

Брюки

1. Обработка кокетки на задней половинке брюк.

2. Обработка кармана с отрезным бочком на передней половинке брюк.

3. Обработка планок.

4. Обработка откоска.

5.Обработка пояса.

6. Обработка петли.

Блузка

7. Обработка рельефов на переде и спинке.

8. Обработка среднего шва спинки.

9. Соединение кокеток с передом и спинкой. 

10. Обработка планки.

11. Обработка жабо.

12. Обработка обтачек.

13. Обработка воротника.

Жакет

14.Обработка карманов и рельефных швов на переде.

15.Обработка рельефных швов на  спинке.

16. Обработка хлястика.

17. Обработка пагон.

18. Обработка воротника – стойки.

19. Обработка рукавов.

IV Монтаж

Брюки

1.Обработка боковых срезов.

2. Обработка шаговых срезов.

3. Обработка среднего и переднего швов брюк.

4. Обработка застёжки брюк.

5. Обработка верхнего среза брюк.

6. Обработка низков брюк 

Блузка

7. Обработка боковых срезов.

8. Уточнение срезов горловины, борта и низа.

9. Обработка застежки. 

10. Соединение воротника с горловиной.

11. Обработка пройм.

12. Обработка низа блузки.

Жакет

13. Обработка боковых срезов.

14. Уточнение срезов горловины, борта и низа.

15.  Обработка борта и низа изделия.

16. Обработка плечевых срезов.

17. Соединение воротника с горловиной.

18. Соединение рукавов с проймой

V Окончательная отделка

1. Обмётывание петель.
2. Чистка изделий.
3. Окончательная влажно – тепловая обработка.
4. Пришивание пуговиц.
                                                                                               Приложение 7                         
    ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ (РАБОТЕ) НА ТЕМУ


          

Автор дипломного проекта (работы)                                                                                                  

                                                                     (подпись студента, выполнившего дипломный проект или работу)
                                                         Группа                                                       (фамилия, инициалы студента)                                                                                        (в которой обучался студент)

 

                                                             (факультет)

Специальность                                                                                                                                        
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  Руководитель проекта (работы)                                                                                                                          

                                                                                        (подпись, инициалы, фамилия) 
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Утверждена приказом по НГТУ № _________ от «____» ______________ 201__ г.

2. Дата представления проекта (работы) к защите  «____» _____________ 201__ г.
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4. Содержание пояснительной записки                          
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      4.2.



      4.3.

    
            4.4.
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5. Перечень графического и (или) иллюстрационного материала                                                  
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«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»


ОТЗЫВ
руководителя                                                  о дипломном проекте (работе)

                                      (фамилия, инициалы, должность и др.)

студент а(ки)                                            факультета                                           

                                                 (фамилия, инициалы)

Примечание: отзыв руководителя должен быть развёрнутым с мотивированным заключением об оценке дипломного проекта или работы.

Внимание: подпись руководителя, не являющегося
сотрудником университета, должна быть
официально удостоверена (заверена).
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РЕЦЕНЗИЯ
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факультета                                                                                                                                           
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ПРИМЕР  «АННОТАЦИИ»


Пояснительная записка 85с., 1 ч., 24 рис., 12 табл., 50 источников, 4


приложения.


Ключевые слова: Модель-аналог МА, модель-предложение МП, основная


модель предложение ОМП, базовая конструкция БК, модельная конструкция


МК.


Объектом проектирования является комплект   женский, состоящий из жакета- сюртука, блузки и брюк. 


Цель работы – разработка комплекта проектно-конструкторской


документации на объект проектирования для его производства в условиях


индивидуального изготовления одежды по заказам населения.


В процессе проектирования было выполнено следующее:


– проведены маркетинговые исследования для изучения потребительских


предпочтений;


– выполнен конструктивный, технологический, экономический анализ


моделей, аналогичных проектируемой;


– разработаны модели-предложения с учетом перспективного направления


моды и потребительских предпочтений;


– на основную модель-предложение, выбранную методом экспертной


оценки из ряда МП, разработана модельная конструкция и комплект лекал-


эталонов, разработана схема технологической обработки изделия,


нормировочная карта;


– разработано семейство моделей, для которого выполнено


конструктивное моделирование БК;


– составлено полное техническое описание модели;


– выполнен ряд экономических расчетов;


– разработаны инженерно-технические мероприятия;


– изготовлен первичный образец ОМП.








Приложение 3              


  ПРИМЕР:


                                     ЭСКИЗЫ  МОДЕЛЕЙ –  АНАЛОГОВ





Основная модель - аналог





     ПРИМЕР:





 ЭСКИЗЫ  МОДЕЛЕЙ – ПРЕДЛОЖЕНИЙ





                                         Основная модель – предложение





























ПРИМЕР:  


ТЕХНИЧЕСКИЙ  ЭСКИЗ  ПРОЕКТИРУЕМОЙ  МОДЕЛИ  ЖАКЕТА





ПРИМЕР:


ТЕХНИЧЕСКИЙ  ЭСКИЗ  ПРОЕКТИРУЕМОЙ   МОДЕЛИ БЛУЗКИ  И  БРЮК





                                                                                                                 Приложение 4


 ПРИМЕР:





ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ





                                                                                                               Приложение 5   





ПРИМЕР:


ВЫБОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ





                                                                          Приложение 6





               ПРИМЕР:





ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМНОЙ ЗАПИСКЕ


                             





                                                                                                   


Приложение III


ПРИМЕР





            СХЕМЫ  ПОСТРОЕНИЯ  ЛЕКАЛ  ДЕТАЛЕЙ
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ПРИМЕР





ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
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