Т Е М Ы

к курсовому проекту

"Релейная защита электрических станций"

СПИСОК СТУДЕНТОВ  гр. ЭнМ1-91
	№
	Код
	ФИО
	Тема

	1
	043306401
	Перминов Максим Андреевич
	Релейная защита блока генератор-трансформатор, работающий на сборные шины 220 кВ

	2
	043306402
	Рудюк Илья Федорович
	Релейная защита блока генератор-трансформатор, работающий на сборные шины 500 кВ

	3
	043306403
	Самуль Илья Геннадьевич
	Релейная защита блока генератор-трансформатор, работающий на сборные шины 110 кВ

	4
	043306404
	Сейтенов Бауыржан Мейрамович
	Релейная защита блока генератор-трансформатор, работающий на сборные шины 110 кВ

	5
	043306405
	Шахметов Дамир Амантаевич
	Релейная защита блока генератор-трансформатор с реактированной отпайкой




	
	Вариант-1


ТЭЦ-660

Генераторы 6 х 110 МВт

Рабочие ТСН типа ТДНС-16.

Повышенные напряжения 110 и 220 кВ

Связь осуществляется одним автотрансформатором связи АТДЦТН-250.

Схема на стороне 220 кВ

Двойная система сборных шин с обходной.

Два блока с повышающими трансформаторами ТДЦ-125.

Связь с системой осуществляется по двухцепной линии связи длиной 100 км, S"=∞, выполненной проводом АС-300/39.

Схема на стороне 110 кВ

Двойная система сборных шин с обходной.

Связь с системой осуществляется по двухцепной линии связи длиной 65 км, S"=4200 МВА, выполненной проводом АС-240/32.

Два простых блока выполнены с повышающими трансформаторами ТДЦ-125.

Еще два блока выполнены с реактированными отпайками и имеют трансформаторы ТРДЦНК-80, реакторы РБСД-10-2х1600-0.35 и трансформатор собственных нужд ТДНС-16.

Резервные трансформаторы СН ТРДНС-25 подключены к сборным шинам 110 кВ.
Защитить блок генератор-трансформатор, работающий на сборные шины 220 кВ.
	2
	Вариант-2


ГРЭС-2560

Генераторы 8 х 320 МВт

Рабочие ТСН типа ТРДНС-25.

Повышенные напряжения  220 кВ  и  500 кВ

Связь осуществляется двумя автотрансформаторными группами 3хАОДЦТН-267, к обмоткам низшего напряжения которых подключены генераторы.

Схема на стороне 500 кВ

Распределительное устройство имеет полуторную схему.

Связь с системой осуществляется двумя одноцепными линиями связи ( одна длиной 150 км, S"=15000 МВА, а вторая длиной 200 км, S"=10000 МВА ) линии выполнены проводами 3 х АС-400/51.

К ОРУ-500 подключено два блока с трансформаторами ТДЦ-400

Схема на стороне 220 кВ

Двойная система сборных шин с обходной.

Связь с системой осуществляется по двухцепной линии связи длиной 125 км, сверхпереходная мощность системы 8500 МВА, линия выполнена проводом АС-400/51.

На 220 кВ подключено четыре тупиковые линии длиной 80 км, выполненные проводом АС-240/32.

К ОРУ-220 подключено четыре блока с трансформаторами ТДЦ-400 и два резервных ПРТСН типа ТРДНС-40.
Защитить блок генератор-трансформатор, работающий на сборные шины 500 кВ.
	3
	Вариант-3


ГРЭС-550

Генераторы 5 х 110 МВт

Рабочие ТСН типа ТДНС-10
Повышенные напряжения  110 кВ  и  220 кВ

Связь осуществляется двумя автотрансформаторами связи типа АТДЦТН-125.

Схема на стороне 220 кВ

Двойная система сборных шин с обходной. 
Связь с системой осуществляется двухцепной линией связи длиной 130 км, S"=12000 МВА, выполнена проводом АС-300/39.

К ОРУ-220 подключено два блока с трансформаторами ТДЦ-125.
Схема на стороне 110 кВ

Двойная система сборных шин с обходной.

Связь с системами осуществляется по двухцепным линиям связи ( первая длиной 60 км, S"=4500 МВА, вторая линия длиной 70 км, S"=4000 МВА ) выполнены проводом АС-185/19.

К ОРУ-110 подключено три блока с трансформаторами ТДЦ-125 и резервный ПРТСН типа ТРДНС-25.
Второй ПРТСН подключен к обмоткам низшего напряжения автотрансформаторов связи. 

Защитить блок генератор-трансформатор, работающий на сборные шины 110 кВ. 

	4
	Вариант-4


ГРЭС-660
Генераторы 6 х 110 МВт

Рабочие ТСН типа ТДНС-16

Повышенные напряжения  110 кВ  и  220 кВ

Связь осуществляется двумя автотрансформаторами связи типа АТДЦТН-200.

Схема на стороне 220 кВ

Двойная система сборных шин с обходной.

Связь с системой осуществляется двухцепной линией связи длиной 110 км, S"=8000 МВА, выполнена проводом АС-300/39.

К ОРУ-220 подключено два блока с трансформаторами ТДЦ-125.

Схема на стороне 110 кВ

Двойная система сборных шин с обходной.

Связь с системами осуществляется по двухцепным линиям связи ( первая длиной 50 км, S"=4200 МВА, вторая линия длиной 40 км, S"=4000 МВА ) выполнены проводом АС-240/32.

К ОРУ-110 подключено четыре блока с трансформаторами ТДЦ-125 и резервный ПРТСН типа ТРДНС-25.

Второй резервный ПРТСН подключен к обмоткам низшего напряжения автотрансформаторов. 

Защитить блок генератор-трансформатор, работающий на сборные шины 110 кВ
	5
	Вариант-5


ТЭЦ-504
Генераторы 8 х 63 МВт

Рабочие ТСН типа ТДНС-10.

Повышенные напряжения 110 и 220 кВ

Связь осуществляется двумя автотрансформаторами АТДЦТН-200, к обмоткам низшего напряжения которых подключены генераторы.

Схема на стороне 220 кВ

Четырехугольник.

Связь с системой осуществляется по двухцепной линии связи длиной 100 км, S"= бесконечности, выполненной проводом АС-240/32.

Схема на стороне 110 кВ

Двойная система сборных шин с обходной.

Связь с системой осуществляется по двухцепной линии связи длиной 50 км, S"=3500 МВА, выполненной проводом АС-150/24.

К ОРУ-110 подключено два блока с трансформаторами ТДЦ-80

Четыре блока выполнены с реактированными отпайками и имеют трансформаторы ТРДН-63, реакторы РБС-10-2х630-0.25 и трансформатор собственных нужд ТДНС-10.

Резервные трансформаторы СН ТДН-16 подключены к сборным шинам 110 кВ.

На 110 кВ подключено четыре тупиковые линии длиной по 30 км, выполненные проводом АС-150/24.
Защитить блок генератор-трансформатор с реактированной отпайкой 

	6
	Вариант-6


ГРЭС-3000

Генераторы 6 х 500 МВт

Рабочие ТСН типа ТРДНС-40

Повышенные напряжения  220 кВ  и  500 кВ

Связь осуществляется одной группой автотрансформаторов связи 3хАОДЦТН-267.

Схема на стороне 500 кВ

Распределительное устройство имеет полуторную схему.

Связь с системой осуществляется двумя одноцепными линиями связи ( одна линия длиной 250 км, S"= бесконечности, а вторая длиной 200 км, S"=14000 МВА ) линии выполнены проводами 3 х АС-400/51.

К ОРУ-500 подключено два блока с трансформаторами ТЦ-630.

Схема на стороне 220 кВ

Двойная система сборных шин с обходной.

Связь с системами осуществляется по двухцепным линиям связи ( первая длиной 100 км, S"=8000 МВА, вторая линия длиной 80 км, S"=7000 МВА ) выполнены проводом АС-300/39.

На 220 кВ подключено четыре тупиковые линии длиной 80 км, выполненные проводом АС-240/32.

К ОРУ-220 подключено четыре блока с трансформаторами ТЦ-630 и резервный ПРТСН типа ТРДНС-40.

Второй резервный ПРТСН подключен к обмотке низшего напряжения автотрансформатора.
Защитить блок генератор-трансформатор, работающий на сборные шины 500 кВ

	7
	Вариант-7


ГРЭС-550

Генераторы 5 х 110 МВт

Рабочие ТСН типа ТДНС-10
Повышенные напряжения  110 кВ  и  220 кВ

Связь осуществляется двумя автотрансформаторами связи типа АТДЦТН-125.

Схема на стороне 220 кВ

Двойная система сборных шин с обходной. 
Связь с системой осуществляется двухцепной линией связи длиной 130 км, S"=10000 МВА, выполнена проводом АС-300/39.

К ОРУ-220 подключено два блока с трансформаторами ТДЦ-125.
Схема на стороне 110 кВ

Двойная система сборных шин с обходной.

Связь с системами осуществляется по двухцепным линиям связи ( первая длиной 60 км, S"=4500 МВА, вторая линия длиной 70 км, S"=4000 МВА ) выполнены проводом АС-185/19.

К ОРУ-110 подключено три блока с трансформаторами ТДЦ-125 и резервный ПРТСН типа ТРДНС-25.
Второй ПРТСН подключен к обмоткам низшего напряжения автотрансформаторов связи. 

Защитить блок генератор-трансформатор, работающий на сборные шины 110 кВ. 
