	№ варианта
	Длина ВЛ, км
	Мощность    тр-ров, МВА
	Нагрузка на стороне НН п/с  (P – МВт, n – шт)
	Мощн. КЗ на шинах сист.,  МВА
	Параметры срабатывания защит ВЛ                 ( кА, кА, сек )
	Мощность нагр., МВт

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Т1
	Т2
	Т3
	B
	C
	D
	
	Л4
	Л5
	Л6
	Л4
	Л5
	Л6

	
	
	
	
	
	
	
	P
	n
	P
	n
	P
	n
	max
	min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	42
	34
	29
	16
	10
	6,3
	1,6
	9
	1,5
	6
	1,1
	4
	5300
	3180
	1,9
	1,1
	2,5
	1,5
	0,9
	1,1
	1,3
	0,8
	1,4
	13
	13
	7

	2
	44
	35
	31
	10
	10
	6,3
	1,5
	7
	1,2
	8
	0,9
	6
	6900
	4140
	1,9
	1,1
	1,1
	1,5
	0,9
	2,1
	1,3
	0,8
	1,2
	8
	11
	9

	3
	42
	34
	29
	6,3
	10
	6,3
	1,5
	6
	1,8
	5
	0,8
	5
	4900
	2940
	1,9
	1,1
	1,6
	1,5
	0,9
	1,2
	1,3
	0,8
	1,1
	7
	11
	9

	4
	42
	34
	29
	10
	10
	10
	1,4
	7
	2,0
	5
	1,5
	9
	6500
	3900
	1,9
	1,2
	1,2
	1,5
	0,9
	1,8
	1,3
	0,8
	1,2
	8
	11
	14

	5
	50
	40
	35
	6,3
	10
	6,3
	1,1
	7
	1,6
	8
	0,9
	4
	6400
	3840
	1,7
	1,0
	1,2
	1,3
	0,8
	1,4
	1,1
	0,7
	1,5
	8
	13
	8

	6
	47
	38
	33
	10
	10
	6,3
	1,7
	8
	1,9
	5
	1,4
	4
	5500
	3300
	1,7
	1,0
	1,7
	1,4
	0,8
	1,8
	1,2
	0,7
	2,3
	5
	12
	10

	7
	47
	38
	33
	10
	16
	6,3
	1,0
	9
	1,9
	9
	1,2
	6
	6800
	4080
	1,8
	1,1
	1,4
	1,4
	0,8
	1,8
	1,2
	0,7
	1,1
	14
	7
	7

	8
	50
	40
	35
	10
	10
	6,3
	1,5
	7
	1,9
	6
	1,1
	8
	5200
	3120
	1,6
	1,0
	1,7
	1,3
	0,8
	2,1
	1,1
	0,7
	2,4
	14
	7
	9

	9
	46
	37
	32
	10
	6,3
	10
	1,8
	7
	1,3
	7
	1,5
	7
	5200
	3120
	1,7
	1,0
	1
	1,4
	0,8
	2,4
	1,2
	0,7
	2,4
	10
	6
	15

	10
	50
	40
	35
	10
	10
	10
	1,5
	7
	1,3
	7
	1,2
	8
	5600
	3360
	1,6
	1,0
	2,1
	1,3
	0,8
	1,2
	1,1
	0,7
	2,4
	13
	7
	12

	11
	42
	34
	29
	10
	6,3
	6,3
	1,0
	9
	1,4
	6
	1,3
	6
	5100
	3060
	1,9
	1,1
	1,8
	1,5
	0,9
	1,2
	1,3
	0,8
	2
	5
	10
	11

	12
	50
	40
	35
	10
	6,3
	6,3
	2,0
	5
	1,1
	6
	1,1
	5
	6900
	4140
	1,7
	1,0
	2,3
	1,3
	0,8
	2,5
	1,1
	0,7
	2,1
	5
	12
	14

	13
	47
	38
	33
	16
	10
	10
	1,8
	8
	1,1
	9
	1,4
	7
	6700
	4020
	1,8
	1,1
	1,6
	1,4
	0,8
	1,5
	1,2
	0,7
	1,3
	12
	12
	13

	14
	40
	32
	28
	6,3
	6,3
	10
	1,2
	7
	1,3
	6
	1,0
	9
	6500
	3900
	2,0
	1,2
	2
	1,6
	1,0
	1,8
	1,4
	0,8
	2,5
	11
	6
	6

	15
	41
	33
	29
	6,3
	6,3
	6,3
	1,2
	7
	1,4
	6
	1,0
	5
	5200
	3120
	1,9
	1,2
	2,4
	1,6
	0,9
	1,7
	1,3
	0,8
	1,3
	9
	12
	7

	16
	41
	33
	29
	6,3
	10
	6,3
	1,3
	6
	2,0
	5
	0,9
	4
	7000
	4200
	2,0
	1,2
	1
	1,6
	1,0
	2,2
	1,4
	0,8
	1,6
	13
	9
	9

	17
	49
	39
	34
	10
	10
	6,3
	1,5
	9
	1,4
	8
	1,1
	7
	4500
	2700
	1,6
	1,0
	1,9
	1,3
	0,8
	1,2
	1,1
	0,7
	2,3
	7
	7
	13

	18
	41
	33
	29
	10
	6,3
	6,3
	1,3
	7
	1,6
	5
	0,9
	6
	7000
	4200
	2,0
	1,2
	2,1
	1,6
	1,0
	1,9
	1,4
	0,8
	1,5
	5
	6
	8

	19
	41
	33
	29
	10
	10
	6,3
	1,5
	7
	1,5
	7
	0,8
	6
	6600
	3960
	2,0
	1,2
	1,1
	1,6
	0,9
	2,1
	1,4
	0,8
	1,6
	13
	11
	12

	20
	40
	34
	25
	10
	10
	10
	1,4
	7
	2,0
	5
	1,5
	9
	6400
	3800
	1,9
	1,2
	1,2
	1,5
	0,9
	1,8
	1,3
	0,8
	1,2
	7
	9
	15

	21
	42
	34
	29
	16
	10
	6,3
	1,6
	9
	1,5
	6
	1,1
	4
	5600
	3360
	1,8
	1,1
	1,4
	1,4
	0,8
	1,8
	1,2
	0,7
	1,1
	14
	7
	7

	22
	42
	34
	29
	10
	6,3
	6,3
	2,0
	5
	1,1
	6
	1,1
	5
	5100
	3060
	1,6
	1,0
	1,7
	1,3
	0,8
	2,1
	1,1
	0,7
	2,4
	14
	7
	9

	23
	44
	35
	31
	10
	10
	6,3
	1,5
	9
	1,4
	8
	1,1
	7
	6900
	4140
	1,7
	1,0
	1
	1,4
	0,8
	2,4
	1,2
	0,7
	2,4
	10
	6
	15

	24
	40
	32
	28
	6,3
	6,3
	10
	1,2
	7
	1,4
	6
	1,0
	5
	6700
	4020
	1,6
	1,0
	2,1
	1,3
	0,8
	1,2
	1,1
	0,7
	2,4
	13
	7
	12



 
[bookmark: _GoBack]заземлена нейтраль одного трансформатора.

Рассчитать:
1. Ступенчатые токовые защиты ВЛ 1, 2 и 3 от междуфазных КЗ.
2. Ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности ВЛ 2.
Расчет выполнить на базе терминала «БМРЗ-ЛТ-01» производства НТЦ «Механотроника»
Участок сети:
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