	№ варианта
	Длина ВЛ, км
	Мощность    тр-ров, МВА
	Нагрузка на стороне НН п/с  (P – МВт, n – шт)
	Мощн. КЗ на шинах сист.,  МВА
	Параметры срабатывания защит ВЛ                 ( кА, кА, сек )
	Мощность нагр., МВт

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Т1
	Т2
	Т3
	B
	C
	D
	
	Л4
	Л5
	Л6
	Л4
	Л5
	Л6

	
	
	
	
	
	
	
	P
	n
	P
	n
	P
	n
	max
	min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	30
	20
	15
	16
	6,3
	6,3
	2
	8
	1,2
	4
	1
	4
	5000
	4200
	4
	1,5
	2
	2
	1
	2
	1,5
	0,8
	1
	14
	6
	12

	2
	15
	20
	15
	16
	6,3
	16
	1,5
	8
	1,5
	4
	1,3
	8
	4500
	3700
	2
	0,8
	1,5
	3,5
	0,5
	1
	0,6
	1
	2
	6
	12
	8

	3
	20
	25
	35
	16
	6,3
	6,3
	2
	8
	1
	6
	0,8
	6
	4000
	3500
	1,5
	0,8
	1
	1,5
	0,8
	1
	4
	1,5
	2
	4
	12
	6

	4
	15
	20
	25
	6,3
	16
	10
	1
	6
	1,5
	8
	1,2
	6
	5200
	4500
	2
	1,2
	1,5
	2
	1,2
	1,5
	3,5
	0,5
	1
	10
	8
	6

	5
	35
	25
	20
	10
	6,3
	6,3
	1,2
	8
	1
	6
	1,5
	4
	6000
	5300
	2
	1
	2,5
	2
	1
	2,5
	3
	0,4
	1,5
	6
	12
	8

	6
	50
	40
	30
	16
	6,3
	10
	1,5
	8
	1
	6
	1
	8
	4500
	3700
	3
	1,5
	2
	3
	1,5
	2
	2
	1,2
	2
	8
	10
	10

	7
	50
	30
	10
	16
	6,3
	10
	2
	8
	1,2
	4
	1,2
	4
	7000
	5900
	3,5
	0,5
	1
	3,5
	0,5
	1
	3,5
	0,8
	1,5
	14
	12
	8

	8
	30
	30
	20
	6,3
	10
	16
	1
	6
	1,5
	6
	1,5
	8
	6000
	5300
	3
	0,4
	1,5
	3
	0,4
	1,5
	3,4
	0,6
	1
	12
	10
	10

	9
	40
	35
	20
	16
	6,3
	10
	1,5
	8
	0,8
	6
	1,2
	6
	5200
	4500
	2
	1
	2
	4
	1,5
	2
	2
	1
	2
	10
	14
	6

	10
	40
	30
	15
	16
	6,3
	10
	1,5
	8
	1,5
	2
	1,2
	6
	4000
	3700
	2
	0,8
	1,5
	3,5
	0,5
	1
	2
	0,8
	1,5
	4
	10
	6

	11
	30
	17
	20
	16
	6,3
	10
	1,2
	8
	1
	6
	1,1
	8
	4500
	3900
	1,5
	0,5
	1,2
	3
	0,4
	1,5
	1,5
	0,5
	1,2
	8
	8
	10

	12
	25
	30
	20
	10
	16
	10
	1,5
	6
	2
	6
	1
	8
	6300
	5500
	1,5
	0,8
	1
	3
	1,2
	2
	1,5
	0,8
	1
	10
	12
	10

	13
	30
	40
	22
	16
	10
	16
	2
	8
	1,2
	6
	1,5
	6
	7000
	6400
	2
	1,2
	1,5
	3,5
	0,8
	1,5
	2
	1,2
	1,5
	12
	12
	8

	14
	30
	35
	20
	10
	16
	16
	1
	8
	1,5
	8
	1,5
	6
	4500
	3700
	2
	1
	2,5
	4
	0,6
	1
	2
	1
	2,5
	14
	6
	12

	15
	25
	20
	15
	16
	10
	6,3
	2
	8
	1
	6
	0,8
	6
	5000
	4600
	4
	1,5
	2
	2
	1
	2
	1,5
	0,8
	1
	6
	8
	6

	16
	20
	40
	26
	16
	10
	10
	1,5
	8
	1
	8
	1,2
	6
	4000
	3300
	3,5
	0,5
	1
	2
	0,8
	1,5
	2
	1,2
	1,5
	10
	12
	8

	17
	15
	25
	20
	16
	10
	16
	1,2
	8
	1
	8
	1,5
	8
	6000
	5500
	3
	0,4
	1,5
	1,5
	0,5
	1,2
	2
	1
	2,5
	6
	6
	6

	18
	15
	20
	25
	16
	16
	10
	1,5
	8
	2
	6
	1
	8
	4500
	3300
	3
	1,2
	2
	1,5
	0,8
	1
	4
	1,5
	2
	10
	8
	12

	19
	35
	20
	10
	16
	10
	6,3
	2
	8
	1,2
	6
	1
	4
	4000
	3200
	3,5
	0,8
	1,5
	2
	1,2
	1,5
	3,5
	0,5
	1
	12
	12
	6

	20
	20
	25
	15
	10
	16
	10
	1
	8
	1,5
	8
	1
	8
	5500
	4600
	4
	0,6
	1
	2
	1
	2,5
	3
	0,4
	1,5
	8
	10
	14

	21
	26
	32
	17
	10
	16
	10
	1
	8
	1,5
	8
	1
	9
	5700
	4200
	4
	0,6
	1
	2
	1
	2,5
	3
	0,4
	1,5
	8
	10
	14

	22
	40
	25
	30
	16
	10
	6,3
	2
	8
	1,2
	6
	1
	4
	7000
	5900
	3,5
	0,5
	1
	3,5
	0,5
	1
	3,5
	0,8
	1,5
	14
	12
	8



заземлена нейтраль одного трансф-ра.
Рассчитать:
1. Ступенчатые токовые защиты ВЛ 1, 2 и 3 от междуфазных КЗ.
2. [bookmark: _GoBack]Ступенчатую токовую защиту от КЗ на землю ВЛ 2.

Участок сети:
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