	№ варианта
	Длина ВЛ, км
	Мощность тр-ров, МВА
	Нагрузка на стороне НН п/с
(P – МВт, n – шт)
	Мощн. КЗ на шинах сист., МВА
	Параметры срабатывания защит ВЛ 
( кА, кА, сек )
	Мощность нагр., МВт

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4
	Л5
	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	Б
	В
	Д
	Е
	
	Л6
	Л7
	Л6
	Л7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	n
	P
	n
	
	
	
	
	max
	min
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	30
	20
	8
	15
	10
	16
	6,3
	6,3
	10
	2
	8
	1
	4
	1
	4
	1,5
	6
	5000
	4400
	4
	1,5
	2
	2
	1
	2
	14
	6

	2
	30
	20
	15
	10
	20
	16
	10
	16
	6,3
	1
	8
	1
	9
	1
	8
	1
	6
	4600
	3700
	2
	0,8
	1,5
	3,5
	0,5
	1
	6
	12

	3
	20
	25
	35
	15
	20
	16
	10
	6,3
	10
	2
	8
	0,8
	6
	1
	4
	1
	8
	4300
	3600
	1,5
	0,8
	1
	1,5
	0,8
	1
	4
	12

	4
	25
	20
	22
	25
	17
	10
	16
	10
	16
	1
	8
	1,2
	6
	1
	9
	1,2
	9
	5000
	4300
	2
	1,2
	1,5
	2
	1,2
	1,5
	10
	8

	5
	35
	25
	20
	20
	20
	16
	16
	6,3
	16
	1,2
	9
	1,5
	8
	0,8
	6
	1,5
	8
	6100
	5400
	2
	1
	2,5
	2
	1
	2,5
	6
	12

	6
	50
	40
	30
	25
	20
	16
	10
	10
	16
	1,5
	8
	1
	8
	1,2
	6
	2
	8
	6900
	4700
	3,4
	1,5
	2
	3,4
	1,5
	2
	8
	10

	7
	50
	30
	10
	15
	30
	16
	6,3
	16
	10
	2
	8
	1
	4
	1,5
	8
	1
	8
	7800
	5700
	3,5
	0,5
	1
	3,5
	0,5
	1
	14
	12

	8
	30
	30
	20
	20
	20
	10
	16
	10
	10
	1
	8
	1
	9
	1
	8
	1
	8
	6300
	5100
	3
	0,4
	1,5
	3
	0,4
	1,5
	12
	10

	9
	38
	40
	20
	24
	15
	16
	6,3
	10
	6,3
	2
	8
	0,8
	6
	1,4
	6
	1
	4
	5400
	4500
	2
	1
	2
	4
	1,5
	2
	10
	14

	10
	40
	30
	32
	15
	20
	16
	10
	16
	10
	1
	8
	1,2
	6
	1,2
	9
	1
	9
	4200
	3600
	2
	0,8
	1,5
	3,5
	0,5
	1
	4
	10

	11
	30
	20
	17
	15
	8
	16
	16
	10
	6,3
	1,2
	9
	1,5
	8
	1
	8
	0,8
	6
	5500
	4200
	1,5
	0,5
	1,2
	3
	0,4
	1,5
	8
	8

	12
	25
	30
	20
	10
	12
	16
	10
	16
	10
	1,5
	8
	1
	8
	1,5
	8
	1,2
	6
	6800
	5500
	1,5
	0,8
	1
	3
	1,2
	2
	10
	12

	13
	33
	28
	30
	10
	20
	16
	6,3
	10
	16
	2
	8
	1
	4
	1
	8
	1,5
	8
	7000
	6300
	2
	1,2
	1,5
	3,5
	0,8
	1,5
	12
	12

	14
	30
	20
	18
	25
	14
	10
	16
	10
	6,3
	1
	8
	1
	9
	1,4
	6
	1
	6
	5500
	3800
	2
	1
	2,5
	4
	0,6
	1
	14
	6

	15
	15
	20
	31
	20
	10
	16
	10
	16
	6,3
	2
	8
	0,8
	6
	1,2
	9
	1
	4
	5800
	4600
	4
	1,5
	2
	2
	1
	2
	6
	8

	16
	35
	40
	20
	15
	9
	10
	10
	16
	10
	1
	8
	1,2
	6
	1,5
	8
	1
	9
	4200
	3300
	3,5
	0,5
	1
	2
	0,8
	1,5
	10
	12

	17
	25
	25
	20
	10
	15
	16
	10
	6,3
	10
	1,2
	9
	1,5
	8
	1
	6
	1
	8
	6000
	4800
	3
	0,4
	1,5
	1,5
	0,5
	1,2
	6
	6

	18
	35
	20
	25
	15
	12
	16
	10
	16
	10
	1,5
	8
	1
	8
	2
	8
	1
	8
	4600
	3100
	3
	1,2
	2
	1,5
	0,8
	1
	10
	8

	19
	25
	20
	15
	10
	5
	16
	6,3
	10
	16
	2
	8
	1
	4
	1
	8
	1,5
	8
	4000
	3200
	3,5
	0,8
	1,5
	2
	1,2
	1,5
	12
	12

	20
	25
	20
	15
	5
	20
	10
	16
	16
	6,3
	1
	8
	1
	9
	1,2
	9
	1
	4
	6300
	4000
	4
	0,6
	0,8
	2
	1
	2,5
	10
	12

	21
	30
	15
	25
	10
	12
	10
	10
	10
	6,3
	1,4
	6
	1
	8
	1
	8
	1
	4
	4800
	3700
	2
	0,8
	1
	3,5
	0,5
	1
	6
	8

	22
	20
	30
	17
	15
	5
	16
	10
	16
	6,3
	1,2
	9
	1
	8
	1,5
	8
	0,8
	6
	5600
	4100
	1,5
	0,5
	1,3
	3
	0,4
	1,5
	10
	8



заземлена нейтраль одного трансформатора Т3.


Расчет выполнить на базе микропроцессорных защит. 
Рассчитать:
1. Ступенчатые токовые защиты ВЛ 1, 2, 3, 4 и 5 от междуфазных КЗ.
2. Ступенчатую токовую защиту от КЗ на землю ВЛ 2.

Участок сети:
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