	№
	, А
	, А
	ТТ
	ТН
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	, м
	, м
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	, кА

	1
	741.53
	367.77
	1000/5
	110
	15
	55
	[bookmark: _GoBack]6
	10
	10
	0.452
	19

	
	4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

	2
	683.01
	200
	750/5
	110
	15
	65
	4
	20
	25
	0.47
	15.4

	
	5АН - Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий

	3
	457
	80
	600/5
	110
	15
	70
	15
	50
	15
	0.5
	13.7

	
	7 - Четырехугольник

	4
	365
	134
	500/5
	110
	10
	75
	10
	40
	15
	0.46
	17.7

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений

	5
	346
	50
	600/5
	110
	10
	80
	4
	10
	25
	0.45
	12.45

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	6
	320
	55
	500/5
	110
	10
	70
	8
	15
	15
	0.451
	16.87

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	7
	741.53
	367.00
	1000/5
	110
	15
	60
	4
	10
	10
	0.452
	21

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений

	8
	820
	457
	1000/5
	110
	15
	50
	25
	50
	20
	0.453
	16.5

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	9
	790
	516.12
	1000/5
	110
	15
	60
	15
	45
	10
	0.44
	22.2

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	10
	258
	95
	300/5
	110
	15
	75
	20
	60
	20
	0.39
	19

	
	4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

	11
	432
	156
	600/5
	110
	10
	80
	8
	10
	25
	0.45
	15.4

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений

	12
	510
	120
	600/5
	110
	25
	60
	6
	20
	20
	0.35
	13.7

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	13
	175
	80
	200/5
	110
	20
	65
	15
	10
	25
	0.44
	17.7

	
	5АН - Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий

	14
	800
	487
	1000/5
	110
	15
	65
	20
	50
	10
	0.44
	12.45

	
	7-Четырехугольник

	15
	863
	355
	1000/5
	110
	15
	80
	15
	75
	20
	0.39
	16.87

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	16
	580
	398
	600/5
	110
	25
	60
	5
	10
	15
	0.35
	21

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 7 присоединений

	17
	258
	100
	300/5
	110
	20
	50
	8
	10
	5
	0.452
	16.5

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 12 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	18
	195
	74
	200/5
	110
	10
	85
	15
	50
	25
	0.47
	22.2

	
	4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

	19
	292
	69
	400/5
	110
	15
	80
	15
	75
	10
	0.5
	19

	
	5АН - Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий

	20
	576
	105
	750/5
	110
	15
	60
	20
	70
	25
	0.5
	15.4

	
	7-Четырехугольник

	21
	403
	146
	500/5
	110
	10
	105
	15
	45
	20
	0.47
	13.7

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	22
	548
	322
	600/5
	110
	25
	60
	25
	50
	15
	0.451
	17.7

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений

	23
	870
	450
	1000/5
	110
	10
	70
	15
	75
	5
	0.453
	12.45

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	24
	110
	75
	200/5
	110
	20
	65
	6
	10
	25
	0.44
	16.87

	
	5АН - Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий

	25
	741
	250
	1000/5
	110
	15
	50
	4
	10
	10
	0.39
	21

	
	4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

	26
	683
	405
	1000/5
	110
	20
	75
	15
	50
	10
	0.35
	16.5

	
	13Н - Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	27
	259
	115
	300/5
	110
	30
	75
	17
	75
	20
	0.452
	22.2

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений

	28
	148
	71.68
	200/5
	110
	20
	80
	4
	10
	15
	0.47
	19

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 4 присоединения

	29
	239
	120
	300/5
	110
	20
	50
	4
	10
	5
	0.452
	16.5

	
	4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов



