	№
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	, А
	ТТ
	ТН
	, м
	, м
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	, м
	, м
	, с
	, кА

	1
	292,00
	45,00
	400/5
	110
	25
	150
	15
	50
	10
	0.45
	24.1

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений.

	2
	236,00
	69,00
	300/5
	110
	45
	75
	15
	75
	20
	0.451
	30.1

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	3
	252,00
	78
	400/5
	110
	30
	145
	4
	10
	15
	0.453
	15.7

	
	7-Четырехугольник

	4
	322,00
	67,00
	600/5
	110
	20
	110
	4
	10
	5
	0.44
	17.7

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений.

	5
	920,39
	469,00
	1000/5
	110
	20
	95
	15
	50
	25
	0.39
	24.3

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	6
	120,00
	39,00
	200/5
	110
	30
	75
	15
	75
	10
	0.35
	16.87

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	7
	741,53
	367,00
	1000/5
	110
	34
	160
	4
	10
	10
	0.452
	21.75

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений.

	8
	685,00
	450,00
	1000/5
	110
	25
	90
	4
	10
	20
	0.47
	20.78

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	9
	116,39
	70,55
	600/5
	110
	30
	170
	15
	50
	15
	0.5
	22.2

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	10
	150,00
	74,50
	200/5
	110
	45
	75
	15
	75
	5
	0.46
	19.86

	
	4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

	11
	346,00
	156,00
	600/5
	110
	10
	200
	4
	10
	25
	0.45
	15.4

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений.

	12
	480,00
	120,00
	600/5
	110
	20
	75
	4
	10
	10
	0.451
	26.7

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	13
	820,00
	369,00
	1000/5
	110
	25
	135
	15
	50
	10
	0.453
	17.7

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	14
	790,00
	598,00
	1000/5
	110
	40
	165
	15
	50
	10
	0.44
	22.34

	
	7-Четырехугольник

	15
	741,53
	355,00
	1000/5
	110
	30
	115
	15
	75
	20
	0.39
	16.87

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	16
	500,01
	400,00
	600/5
	110
	25
	160
	4
	10
	15
	0.35
	23.65

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 7 присоединений.

	17
	239,00
	120,00
	300/5
	110
	20
	95
	4
	10
	5
	0.452
	[bookmark: _GoBack]17.26

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 12 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	18
	195,00
	56,00
	200/5
	110
	35
	815
	15
	50
	25
	0.47
	22.2

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.




