	№
	, А
	, А
	ТТ
	ТН
	, м
	, м
	, м
	, м
	, м
	, с
	, кА

	1
	741.53
	367.77
	1000/5
	110
	27
	55
	6
	10
	10
	0.452
	19.54

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 4 присоединения

	2
	683.01
	200
	750/5
	110
	36
	65
	4
	20
	25
	0.47
	16.34

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений

	3
	457
	80
	600/5
	110
	25
	70
	15
	50
	15
	0.5
	25.17

	
	7 - Четырехугольник

	4
	365
	134
	500/5
	110
	10
	75
	10
	40
	15
	0.46
	28.1

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений

	5
	346
	50
	600/5
	110
	40
	80
	4
	10
	25
	0.45
	30.45

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	6
	320
	55
	500/5
	110
	10
	70
	8
	15
	15
	0.451
	24.6

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	7
	741.53
	367.00
	1000/5
	110
	20
	65
	4
	10
	10
	0.452
	21.89

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений

	8
	820
	457
	1000/5
	110
	18
	55
	25
	50
	20
	0.453
	17.9

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	9
	790
	516.12
	1000/5
	110
	34
	48
	15
	45
	10
	0.44
	22.24

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	10
	258
	95
	300/5
	110
	30
	75
	20
	60
	20
	0.39
	29.1

	
	13Н - Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	11
	432
	156
	600/5
	110
	25
	76
	8
	10
	25
	0.45
	32.4

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений

	12
	510
	120
	600/5
	110
	35
	150
	6
	20
	20
	0.35
	30.8

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	13
	175
	80
	200/5
	110
	20
	110
	15
	10
	25
	0.44
	35.7

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	14
	800
	487
	1000/5
	110
	30
	180
	20
	50
	10
	0.44
	12.45

	
	7-Четырехугольник

	15
	863
	355
	1000/5
	110
	40
	115
	15
	75
	20
	0.39
	26.8

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	16
	580
	398
	600/5
	110
	25
	110
	5
	10
	15
	0.35
	21.65

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 7 присоединений

	17
	258
	100
	300/5
	110
	20
	10
	8
	10
	5
	0.452
	28.75

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 12 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	18
	195
	74
	200/5
	110
	40
	85
	15
	50
	25
	0.47
	24.3

	
	4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

	19
	292
	69
	400/5
	110
	25
	75
	15
	75
	10
	0.5
	23.7

	
	7-Четырехугольник

	20
	576
	105
	750/5
	110
	20
	60
	20
	70
	25
	0.5
	15.4

	
	7-Четырехугольник

	21
	403
	146
	500/5
	110
	10
	105
	15
	45
	20
	0.47
	26.78

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	22
	548
	322
	600/5
	110
	25
	90
	25
	50
	15
	0.451
	19.7

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений
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