	№
	, А
	, А
	ТТ
	ТН
	, м
	, м
	, м
	, м
	, м
	, с
	, кА

	1
	390
	65
	400/5
	110
	20
	45
	20
	30
	25
	0.65
	19

	
	9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений

	2
	250
	70
	300/5
	110
	15
	75
	15
	75
	20
	0.45
	18

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	3
	360
	143
	400/5
	110
	15
	80
	4
	10
	15
	0.55
	15

	
	Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений

	4
	480
	70
	600/5
	110
	20
	80
	4
	10
	5
	0.45
	27

	
	9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений.

	5
	920
	550
	1000/5
	110
	20
	50
	15
	50
	25
	0.5
	14

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	6
	170
	40
	200/5
	110
	20
	75
	15
	75
	10
	0.45
	17

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	7
	570
	370
	600/5
	110
	15
	60
	4
	10
	10
	0.55
	18

	
	9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений.

	8
	840
	450
	1000/5
	110
	15
	65
	4
	10
	20
	0.5
	17

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	9
	490
	80
	600/5
	110
	15
	70
	15
	50
	15
	0.5
	25

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	10
	160
	75
	200/5
	110
	10
	75
	15
	75
	5
	0.6
	20

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	11
	480
	160
	600/5
	110
	10
	80
	4
	10
	25
	0.5
	18

	
	9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений.

	12
	790
	150
	1000/5
	110
	10
	75
	4
	10
	10
	0.45
	14

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	13
	380
	200
	400/5
	110
	15
	50
	15
	50
	10
	0.5
	20

	
	9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений.

	14
	890
	600
	1000/5
	110
	15
	65
	15
	50
	10
	0.45
	16

	
	Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений

	15
	650
	360
	600/5
	110
	15
	80
	15
	75
	20
	0.4
	18

	
	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	16
	150
	90
	200/5
	110
	25
	60
	4
	10
	15
	0.25
	26

	
	9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений.

	17
	260
	130
	300/5
	110
	20
	50
	4
	10
	5
	0.3
	18

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 12 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	18
	190
	60
	200/5
	110
	10
	85
	15
	50
	25
	0.5
	26

	
	9-Однарабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений.

	19
	300
	80
	400/5
	110
	15
	80
	15
	75
	10
	0.35
	23

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	20
	240
	130
	300/5
	110
	15
	75
	4
	10
	10
	0.6
	19

	
	Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений

	21
	500
	240
	600/5
	110
	20
	50
	4
	10
	20
	0.35
	21

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин.

	22
	860
	330
	1000/5
	110
	25
	60
	15
	50
	15
	0.35
	18

	
	9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений.


	23
	365
	134
	400/5
	110
	10
	75
	10
	40
	15
	0.46
	29

	
	9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений

	24
	346
	50
	600/5
	110
	40
	80
	4
	10
	25
	0.45
	31

	
	13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин

	25
	320
	55
	300/5
	110
	10
	70
	8
	15
	15
	0.451
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	13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин



