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Нагрузка:
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15 потребителей по 3,5 МВА, 
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, 30 отходящих линий
3 секции

10 линий на секцию, 5 линий на ветвь.
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Предварительно выбираем РБС 10-2×1600
Результирующее сопротивление цепи КЗ в начале линии нагрузки до установки реактора:
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Требуемое сопротивление цепи КЗ:
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РБС 10-2×1600-0.14У3
Результирующее сопротивление цепи КЗ с учетом реактора:
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Фактическое значение тока к.з. за реактором:
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Проверка на электродинамическую стойкость:

[image: image18.wmf]кА

k

I

i

у

п

у

06

.

54

956

.

1

6

.

19

41

.

1

2

0

=

×

×

=

=



[image: image19.wmf]кА

i

дин

66

=

 
Проверка на термическую стойкость:
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Потеря напряжения в нормальном режиме:
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