[bookmark: _GoBack]РГЗ для РКСМ:
Спроектировать трехсекционный направленный ответвитель на связанных линиях передачи.
	Вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Центральная частота, ГГц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Полоса рабочих частот не менее, %
	100
	90
	80
	100
	90
	80
	100
	90
	80
	100
	90

	Переходное ослабление, дБ
	15
	20
	25
	30
	15
	20
	25
	30
	15
	20
	25

	Направленность не хуже, дБ
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15


Произвести расчет линий передачи в электрическом и геометрическом базисе.
Волновое сопротивление линий 50 Ом.

РГЗ для РКМ:
Спроектировать широкополосный делитель-сумматор мощности на линиях передачи.
	Вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Центральная частота, ГГц
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Количество секций
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2

	Коэффициент деления, дБ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Характеристика
	Чебышевская
	Чебышевская
	Максимально плоская
	Чебышевская
	Максимально плоская
	Чебышевская
	Максимально плоская
	Чебышевская
	Максимально плоская


Произвести расчет линий передачи в электрическом и геометрическом базисе.
Волновое сопротивление линий 50 Ом.

