7

            Графические материалы

по курсу “Воздухоразделительные установки”
                    лекции №1-8

Таблица 1                                                    Состав воздуха 
	Компонент
	     % по объему
	      % по весу

	Кислород 

	20,93
	23,1

	Азот
	78,03
	75,6

	Углекислота ....
	0,03
	0,016

	Аргон
	0.932
	1,2862

	Водород 

	5 х10-5
	3,6х10-4 

	Неон
	1,5х10-3
	1,2 х10-3

	Гелий
	5х10-4
	7х10-5

	Криптон
	1х10-4
	3х10-4

	Ксенон
	0,9х10-5
	4х10-5

	Эманация 

	6х10-18
	-
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Таблица2   

Коэфициенты а, b и с в зависимости от температуры по Доджу и Дунбару

	Абсолютная температура
T,oK


	а
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	с

	74,44
	0,255
	-0,1141
	0

	79,11
	0,2804
	-0,1063
	0

	90,50
	0,3670
	-0,1013
	0

	99,94
	0,4432
	- 0,1200
	0

	110,05
	0,5488
	- 0,1649
	0

	119,92
	0,6723
	-0,2613
	0,0605

	125,00
	0,7861
	- 0,4475
	0,1824


Таблица 3                

	Абсолютная температура

T,oK


	74,44
	79,11
	90,5
	99,94
	110
	119,92
	125

	k
	- 0,1913
	- 0,1633
	- 0,0993
	- 0,0587
	0
	0
	0

	ℓ
	0
	0
	0
	0
	0
	+0,171
	+0,236
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Рис1. Зависимость давления насыщения (упругости) от температуры для кислорода и азота.





Рис.5. Равновесные кривые системы кислород-азот в T-x-y 
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Рис.4.Изменение коэффициентов a,b и с в зависимости от температуры по Доджу и Дунбару





Рис.3. Построение равновесных кривых для смеси 


кислород — азот
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Рис.2. Графическое определение кислорода в газовой фазе по концентрации его в жидкости.
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Рис.6. Равнонесные кривые (х-у) системы кислород-азот для различных давлений
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Рис.7. Диаграмма Т-P-x-y для смеси кислород-азот
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Рис.8. Диаграмма Т—i-p-x-y для системы кислород — азот.
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Рис.9. (i-x)-диаграмма для воздуха





Рис.10. Графическое определение количества жидкости и пара при испа�рении в замкнутом пространстве.
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Фиг. 149. Графическое определение количества жидкости и пара при испа�рении в замкнутом пространстве.
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Рис. 11. Определение концентрации жид кости и пара при испарении жидкого воз духа в замкнутом пространстве.
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Рис.12. Изменение концентрации жидкости и пара 


при испарении жидкого воздуха в замкнутом 


пространстве при 1 ата





Рис.13. Графическое определение интеграла
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Рис.14. Изменение концентрации жидкости и 


пара при испарении жидкого воздуха с отводом 


образовавшихся паров при 1 ата








