Тема курсовой работы: «Расчет уставок ступенчатых токовых защит ВЛ 110 кВ»

	Список студентов группы ЭЭз-81

		№
Варианта

	ФИО

	1
	Андреев Кирилл Андреевич

	2
	Асанов Тимур Спартакович

	3
	Будников Сергей Юрьевич

	4
	Гринько Ангелина Александровна

	5
	Ершова Ксения Павловна

	6
	Журавлёв Матвей Александрович

	7
	Минеев Александр Дмитриевич

	8
	Романов Михаил Романович

	9
	Савин Владислав Алексеевич

	10
	Тагиров Родион Радикович

	11
	Терехова Юлия Владимировна

	12
	Турханов Михайл Есимбекович








Исходные данные к расчету
	№ варианта
	Длина ВЛ, км
	Мощность    тр-ров, МВА
	Нагрузка на стороне НН п/с  (P – МВт, n – шт)
	Мощн. КЗ на шинах сист.,  МВА
	Параметры срабатывания защит ВЛ                 ( кА, кА, сек )
	Мощность нагр., МВт

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Т1
	Т2
	Т3
	B
	C
	D
	
	Л4
	Л5
	Л6
	Л4
	Л5
	Л6

	
	
	
	
	
	
	
	P
	n
	P
	n
	P
	n
	max
	min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	40
	34
	29
	16
	10
	6,3
	1,6
	9
	1,5
	6
	1,1
	4
	5300
	3200
	1,9
	1,2
	2,5
	1,5
	0,9
	1,1
	1,3
	0,8
	1,4
	13
	13
	7

	2
	45
	35
	31
	10
	10
	6,3
	1,5
	7
	1,2
	8
	0,9
	6
	6700
	4200
	1,9
	1,1
	1,1
	1,5
	0,9
	2,1
	1,3
	0,8
	1,2
	8
	11
	9

	3
	40
	34
	29
	6,3
	10
	6,3
	1,5
	6
	1,8
	5
	0,8
	5
	4500
	2940
	1,9
	1,2
	1,6
	1,5
	0,9
	1,2
	1,3
	0,8
	1,1
	7
	11
	9

	4
	40
	34
	29
	10
	10
	10
	1,4
	7
	2,0
	5
	1,5
	9
	6000
	3900
	1,9
	1,2
	1,2
	1,5
	0,9
	1,8
	1,3
	0,8
	1,2
	8
	11
	14

	5
	45
	40
	35
	6,3
	10
	6,3
	1,1
	7
	1,6
	8
	0,9
	4
	6100
	3840
	1,7
	1,1
	1,2
	1,3
	0,8
	1,4
	1,1
	0,7
	1,5
	8
	13
	8

	6
	45
	38
	33
	10
	10
	6,3
	1,7
	8
	1,9
	5
	1,4
	4
	5900
	3300
	1,7
	1,2
	1,7
	1,4
	0,8
	1,8
	1,2
	0,7
	2,3
	5
	12
	10

	7
	40
	38
	33
	10
	16
	6,3
	1,0
	9
	1,9
	9
	1,2
	6
	6000
	4080
	1,8
	1,1
	1,4
	1,4
	0,8
	1,8
	1,2
	0,7
	1,1
	14
	7
	7

	8
	50
	40
	35
	10
	10
	6,3
	1,5
	7
	1,9
	6
	1,1
	8
	5700
	3120
	1,6
	1,0
	1,7
	1,3
	0,8
	2,1
	1,1
	0,7
	2,4
	14
	7
	9

	9
	45
	37
	32
	10
	6,3
	10
	1,8
	7
	1,3
	7
	1,5
	7
	5500
	3120
	1,7
	1,0
	1
	1,4
	0,8
	2,4
	1,2
	0,7
	2,4
	10
	6
	15

	10
	30
	40
	35
	10
	10
	10
	1,5
	7
	1,3
	7
	1,2
	8
	5000
	3360
	1,6
	1,0
	2,1
	1,3
	0,8
	1,2
	1,1
	0,7
	2,4
	13
	7
	12

	11
	40
	34
	29
	10
	6,3
	6,3
	1,0
	9
	1,4
	6
	1,3
	6
	5000
	3060
	1,9
	1,1
	1,8
	1,5
	0,9
	1,2
	1,3
	0,8
	2
	5
	10
	11

	12
	35
	40
	35
	10
	6,3
	6,3
	2,0
	5
	1,1
	6
	1,1
	5
	6900
	4140
	1,7
	1,0
	2,3
	1,3
	0,8
	2,5
	1,1
	0,7
	2,1
	5
	12
	14

	13
	40
	38
	33
	16
	10
	10
	1,8
	8
	1,1
	9
	1,4
	7
	6700
	4020
	1,8
	1,1
	1,6
	1,4
	0,8
	1,5
	1,2
	0,7
	1,3
	12
	12
	13

	14
	40
	32
	28
	6,3
	6,3
	10
	1,2
	7
	1,3
	6
	1,0
	9
	6500
	3900
	2,0
	1,2
	2
	1,6
	1,0
	1,8
	1,4
	0,8
	2,5
	11
	6
	6

	15
	41
	33
	29
	6,3
	6,3
	6,3
	1,2
	7
	1,4
	6
	1,0
	5
	5200
	3120
	1,9
	1,2
	2,4
	1,6
	0,9
	1,7
	1,3
	0,8
	1,3
	9
	12
	7

	16
	41
	33
	29
	6,3
	10
	6,3
	1,3
	6
	2,0
	5
	0,9
	4
	7000
	4200
	2,0
	1,2
	1
	1,6
	1,0
	2,2
	1,4
	0,8
	1,6
	13
	9
	9

	17
	49
	39
	34
	10
	10
	6,3
	1,5
	9
	1,4
	8
	1,1
	7
	4500
	2700
	1,6
	1,0
	1,9
	1,3
	0,8
	1,2
	1,1
	0,7
	2,3
	7
	7
	13

	18
	41
	33
	29
	10
	6,3
	6,3
	1,3
	7
	1,6
	5
	0,9
	6
	7000
	4200
	2,0
	1,2
	2,1
	1,6
	1,0
	1,9
	1,4
	0,8
	1,5
	5
	6
	8

	19
	41
	33
	29
	10
	10
	6,3
	1,5
	7
	1,5
	7
	0,8
	6
	6600
	3960
	2,0
	1,2
	1,1
	1,6
	0,9
	2,1
	1,4
	0,8
	1,6
	13
	11
	12

	20
	42
	34
	29
	16
	10
	6,3
	1,6
	9
	1,5
	6
	1,1
	4
	5500
	3180
	1,9
	1,1
	2,5
	1,5
	0,9
	1,1
	1,3
	0,8
	1,4
	13
	13
	7

	21
	45
	35
	31
	10
	10
	6,3
	1,5
	7
	1,2
	8
	0,9
	6
	6500
	4140
	1,9
	1,1
	1,1
	1,5
	0,9
	2,1
	1,3
	0,8
	1,2
	8
	11
	9

	22
	43
	34
	30
	6,3
	10
	6,3
	1,5
	6
	1,8
	5
	0,8
	5
	4800
	2940
	1,9
	1,1
	1,6
	1,5
	0,9
	1,2
	1,3
	0,8
	1,1
	7
	11
	9

	23
	48
	34
	29
	10
	10
	10
	1,4
	7
	2,0
	5
	1,5
	9
	6200
	3900
	1,9
	1,2
	1,2
	1,5
	0,9
	1,8
	1,3
	0,8
	1,2
	8
	11
	14

	24
	50
	40
	35
	6,3
	10
	6,3
	1,1
	7
	1,6
	8
	0,9
	4
	6400
	3840
	1,7
	1,0
	1,2
	1,3
	0,8
	1,4
	1,1
	0,7
	1,5
	8
	13
	8




заземлена нейтраль одного трансф-ра.

Рассчитать:
1. Ступенчатые токовые защиты ВЛ 1, 2 и 3 от междуфазных КЗ.
2. Ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности ВЛ 2.

Участок сети:





Список литературы
1. Релейная защита и автоматизация ЭЭС : методические указания к выполнению расчетно-графических и контрольных работ для ФЭН всех форм обучения по программе подготовки бакалавров по направлению "Электроэнергетика и Электротехника" / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. В. Белоглазов, В. А. Давыдов, А. И. Щеглов] 
http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000199755
2.  Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения : программа и методические указания к выполнению контрольных работ для ФЭН специальности 140211 "Электроснабжение" заочной формы обучения / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. А. Давыдов, И. П. Тимофеев]
http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000052553
По всем вопросам обращаться по электронной почте tanfilev@corp.nstu.ru


Тема курсовой работы: «Расчет уставок ступенчатых токовых защит кольцевой сети 35 кВ»
	Список студентов группы ЭЭз-82

		№
Варианта
	ФИО

	1
	Бронников Сергей Алексеевич

	2
	Горский Анатолий Александрович

	3
	Казагачев Виктор Эдуардович

	4
	Катошин Дмитрий Вадимович

	5
	Краскова Алена Олеговна

	6
	Краскова Анастасия Олеговна

	7
	Купин Василий Васильевич

	8
	Морозов Андрей Сергеевич

	9
	Рождественский Кирилл Константинович

	10
	Солтанов Богдан Сергеевич

	11
	Толмачев Максим Константинович

	12
	Тулупов Александр Геннадьевич







Исходные данные к расчету
	№ варианта
	Напряжение сети
	Длина ВЛ, км
	Нагрузка промежуточных подстанций
	Мощн. КЗ на шинах системы  

	
	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4
	В
	С
	D
	

	
	
	
	
	
	
	ST
	Pодн
	n
	tМТЗ.нагр
	ST
	Pодн
	n
	tМТЗ.нагр
	ST
	Pодн
	n
	tМТЗ.нагр
	

	
	кВ
	км
	км
	км
	км
	МВА
	МВт
	шт
	с
	МВА
	МВт
	шт
	с
	МВА
	МВт
	шт
	с
	МВА

	1
	35
	20
	10
	15
	15
	6.3
	0.5
	8
	1
	4
	0.6
	6
	1,5
	4
	0.5
	6
	1
	600

	2
	35
	20
	12
	14
	12
	6.3
	0.5
	6
	1
	4
	0.5
	5
	1,4
	4
	0.5
	6
	2
	500

	3
	35
	18
	15
	15
	15
	6.3
	0.5
	5
	1
	6.3
	0.6
	6
	1,5
	4
	0.5
	6
	1
	600

	4
	35
	20
	18
	15
	15
	6.3
	0.6
	8
	1
	4
	0.5
	8
	1,4
	4
	0.5
	6
	2
	500

	5
	35
	18
	15
	12
	14
	6.3
	0.8
	6
	1
	6.3
	0.6
	6
	1,5
	4
	0.5
	6
	[bookmark: _GoBack]2
	600

	6
	35
	21
	12
	15
	15
	4
	0.5
	8
	1
	4
	0.5
	6
	1,2
	4
	0.5
	6
	1
	550

	7
	35
	15
	10
	15
	12
	6.3
	0.5
	6
	1
	4
	0.6
	6
	1,2
	4
	0.5
	6
	2
	650

	8
	35
	13
	15
	12
	15
	4
	0.5
	5
	1
	6.3
	0.6
	6
	1,3
	4
	0.5
	6
	1
	550

	9
	35
	20
	18
	15
	15
	6.3
	0.6
	8
	1
	4
	0.5
	8
	1,4
	4
	0.5
	6
	2
	650

	10
	35
	18
	13
	12
	15
	4
	0.4
	6
	1
	6.3
	0.5
	6
	1,2
	4
	0.5
	6
	1
	550

	11
	35
	18
	10
	15
	15
	6.3
	0.5
	8
	1
	4
	0.6
	6
	1,4
	4
	0.5
	6
	2
	600

	12
	35
	15
	12
	14
	12
	6.3
	0.5
	6
	1
	4
	0.4
	5
	1,5
	4
	0.5
	6
	2
	400

	13
	35
	13
	15
	15
	15
	6.3
	0.5
	5
	1
	6.3
	0.6
	6
	1,4
	4
	0.5
	6
	2
	500

	14
	35
	12
	15
	15
	15
	6.3
	0.6
	8
	1
	4
	0.4
	8
	1,5
	4
	0.5
	6
	2
	400

	15
	35
	13
	12
	12
	14
	6.3
	0.8
	6
	1
	6.3
	0.6
	8
	1,4
	4
	0.5
	6
	2
	500

	16
	35
	11
	11
	15
	15
	4
	0.5
	8
	1
	4
	0.4
	6
	1,2
	4
	0.5
	6
	1
	450

	17
	35
	15
	12
	15
	12
	6.3
	0.5
	6
	1
	4
	0.6
	5
	1,2
	4
	0.5
	6
	2
	450

	18
	35
	10
	13
	12
	15
	4
	0.5
	5
	1
	6.3
	0.6
	6
	1,3
	4
	0.5
	6
	1
	450

	19
	35
	20
	14
	15
	15
	6.3
	0.6
	8
	1
	4
	0.5
	8
	1,0
	4
	0.5
	6
	2
	450

	20
	35
	18
	13
	12
	15
	4
	0.4
	6
	1
	6.3
	0.6
	8
	1,2
	4
	0.5
	6
	1
	450

	21
	35
	21
	10
	15
	15
	4
	0.5
	8
	1
	4
	0.6
	6
	1,2
	4
	0.5
	6
	1
	520

	22
	35
	15
	10
	15
	12
	6.3
	0.5
	6
	1
	4
	0.6
	5
	1,2
	4
	0.5
	6
	2
	520

	23
	35
	10
	14
	12
	15
	4
	0.5
	5
	1
	6.3
	0.6
	6
	1,3
	4
	0.5
	6
	1
	520

	24
	35
	20
	18
	15
	15
	6.3
	0.6
	8
	1
	4
	0.5
	8
	1,0
	4
	0.5
	6
	2
	520

	25
	35
	18
	13
	12
	15
	4
	0.4
	6
	1
	6.3
	0.6
	8
	1,2
	4
	0.5
	6
	1
	520





Рассчитать:
Ступенчатые токовые защиты ВЛ 1- 8 от междуфазных КЗ.
Участок сети:
[image: ]
Исходные данные и допущения (погонные параметры ВЛ, взаимоиндукция, коэф. и прочее взять из [1], стр.24)



Список литературы
1. Релейная защита и автоматизация ЭЭС : методические указания к выполнению расчетно-графических и контрольных работ для ФЭН всех форм обучения по программе подготовки бакалавров по направлению "Электроэнергетика и Электротехника" / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. В. Белоглазов, В. А. Давыдов, А. И. Щеглов] 
http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000199755
1.  Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения : программа и методические указания к выполнению контрольных работ для ФЭН специальности 140211 "Электроснабжение" заочной формы обучения / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. А. Давыдов, И. П. Тимофеев]
http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000052553
По всем вопросам обращаться по электронной почте tanfilev@corp.nstu.ru
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