	Варианты

	№
Код
ФИО
Эл. почта
1

140702113

Жирков Роман Спиридонович

roman.zhirkov.97@mail.ru
2

140699541

Мухина Маргарита Константиновна

muxina.2019@stud.nstu.ru
3

140685193

Чернышев Сергей Анатольевич

chernyshov111091@yandex.ru
4

140685762

Шпедт Илья Иванович

shpedt.2019@stud.nstu.ru



Задание на РГР
1. Изобразить схему первичных соединений заданного объекта с указанием высоковольтных выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения.

2. Выбрать типовые шкаф, обеспечивающие защиту заданного элемента;

3. Указать на первичной схеме места подключения выбранных шкафов к сердечникам ТТ и ТН.

4. Организовать схему питания шкафов защиты от источника оперативного тока от секции шин управления через автоматические выключатели.

5. Организовать подключение выходных цепей шкафов защит к шкафам, реализующим схемы управления выключателя.

Задания

	№ варианта
	Тема(задание- объект)
	Примечание

	1
	Релейная защита линии 110 кВ отходящей от шин подстанции со схемой РУ - двойная система сборных шин с обходной на базе типовых шкафов НПП «ЭКРА» (основная и резервная) основная - ДЗЛ
	

	2
	Релейная защита линии 110 кВ отходящей от шин подстанции со схемой РУ - двойная система сборных шин с обходной на базе типовых шкафов НПП «ЭКРА» (основная и резервная) основная - ВЧБ
	

	3
	Релейная защита линии 110 кВ отходящей от шин подстанции со схемой РУ - двойная система сборных шин с обходной на базе типовых шкафов НПП «ЭКРА» (основная и резервная) основная - ДФЗ
	

	4
	Релейная защита линии 500 кВ отходящей от шин подстанции со схемой РУ -  полуторная на базе типовых шкафов НПП «ЭКРА». Выбрать основную быстродействующую защиту.
	


