	№ варианта
	Длина ВЛ, км
	Мощность    тр-ров, МВА
	Нагрузка на стороне НН п/с  (P – МВт, n – шт)
	Мощн. КЗ на шинах сист.,  МВА
	Параметры срабатывания защит ВЛ
( кА, кА, сек )
	Мощность нагр., МВт

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Т1
	Т2
	Т3
	Б
	В
	Г
	
	Л4
	Л5
	Л4
	Л5

	
	
	
	
	
	
	
	P
	n
	P
	n
	P
	n
	max
	min
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	20
	25
	15
	10
	10
	10
	1
	8
	1,5
	8
	1
	9
	5000
	4000
	4
	0,6
	1
	2
	1
	2,5
	8
	10

	2
	25
	20
	15
	16
	10
	6,3
	2
	8
	1,2
	6
	1
	4
	4500
	3200
	3,5
	0,8
	1,5
	2
	1,2
	1,5
	12
	12

	3
	15
	20
	25
	16
	16
	10
	1,5
	8
	2
	6
	1
	8
	5500
	3300
	3
	1,2
	2
	1,5
	0,8
	1
	10
	8

	4
	15
	25
	20
	16
	16
	16
	1,2
	9
	1
	8
	1,5
	8
	6000
	5500
	3
	0,4
	1,5
	1,5
	0,5
	1,2
	6
	6

	5
	20
	40
	20
	16
	10
	10
	1
	8
	1,5
	8
	1,2
	6
	4000
	3000
	3,5
	0,5
	1
	2
	0,8
	1,5
	10
	12

	6
	15
	20
	15
	10
	10
	10
	2
	8
	1
	6
	0,8
	6
	5200
	4600
	4
	1,5
	2
	2
	1
	2
	6
	8

	7
	30
	20
	20
	10
	16
	16
	1
	8
	1,5
	8
	1
	9
	4500
	3800
	2
	1
	2,5
	4
	0,6
	1
	14
	6

	8
	30
	40
	30
	16
	10
	16
	2
	8
	1,2
	6
	1
	4
	7000
	6200
	2
	1,2
	1,5
	3,5
	0,8
	1,5
	12
	12

	9
	25
	30
	20
	10
	16
	10
	1,5
	8
	2
	6
	1
	8
	6000
	5500
	1,5
	0,8
	1
	3
	1,2
	2
	10
	12

	10
	30
	20
	20
	16
	6,3
	16
	1,2
	9
	1
	8
	1,5
	8
	4800
	4000
	1,5
	0,5
	1,2
	3
	0,4
	1,5
	8
	8

	11
	40
	30
	30
	16
	6,3
	6,3
	1
	8
	1,5
	8
	1,2
	6
	4500
	3700
	2
	0,8
	1,5
	3,5
	0,5
	1
	4
	10

	12
	40
	40
	20
	16
	6,3
	10
	2
	8
	1
	6
	0,8
	6
	5000
	4500
	2
	1
	2
	4
	1,5
	2
	10
	14

	13
	30
	30
	20
	6,3
	10
	16
	1
	8
	1,5
	8
	1
	9
	6000
	5500
	3
	0,4
	1,5
	3
	0,4
	1,5
	12
	10

	14
	50
	30
	10
	6,3
	6,3
	10
	2
	8
	1,2
	6
	1
	4
	7000
	5900
	3,5
	0,5
	1
	3,5
	0,5
	1
	14
	12

	15
	50
	40
	30
	10
	6,3
	10
	1,5
	8
	2
	6
	1
	8
	4600
	3900
	4
	1,5
	2
	4
	1,5
	2
	8
	10

	16
	35
	25
	20
	6,3
	6,3
	6,3
	1,2
	9
	1
	8
	1,5
	8
	6100
	5300
	2
	1
	2,5
	2
	1
	2,5
	6
	12

	17
	15
	20
	20
	6,3
	16
	10
	1
	8
	1,5
	8
	1,2
	6
	5300
	4500
	2
	1,2
	1,5
	2
	1,2
	1,5
	10
	8


[bookmark: _GoBack]
 заземлена нейтраль одного трансф-ра Т2.
Рассчитать:
1. Ступенчатые токовые защиты ВЛ 1, 2 и 3 от междуфазных КЗ.
2. Ступенчатую токовую защиту ВЛ 1, 2 и 3 от КЗ на землю.
Участок сети:
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